# 1./2. tálca

## Áttekintés

Maximum 1200 A4 (8-1/2" × 11") méretű lap tölthető az 1. tálcába.
Maximum 800 A4 (8-1/2" x 11") méretű lap tölthető a 2. tálcába.
Ha a tálcában lévőtől eltérő típusú vagy méretű papírt töltött be, feltétlenül ellenőrizze a „Beállítás mód” beállításait. A hibás beállítás nyomtatási hibát, nem megfelelő méretű, típusú papírra nyomtatást vagy papíradagolási hibát okozhat.

###### A papír típusának és méretének ellenőrzéséhez:

A „Beállítás mód” menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Papírtálca beállítások] opciót.
Ne tegyen nehéz tárgyakat a tálcára, és ne támaszkodjon a tálcára.

## Használat

### Papír betöltése

1. #### Húzza ki a papírtálcát.

   Óvatosan húzza ki a tálcát ütközésig.
   Nyomja addig a kart, amíg a retesz kiold.

2. #### Emelje fel az adagológörgőt, és helyezze a papírt a tálcába.

   A papírt nyomtatási felülettel lefelé helyezze az üvegre. A köteg nem lehet magasabb a jelzővonalnál (legfeljebb 1200 lap az 1. tálca, legfeljebb 800 lap a 2. tálca esetén).
   Betöltés előtt forgassa át alaposan a papírköteget. Ellenkező esetben több oldal adagolódhat egyszerre, és ez papírelakadást okoz.

3. #### Engedje le az adagológörgőt, és tolja vissza finoman a papírtálcát a gépbe.

   Tolja a tálcát teljesen be a gépbe.

### A papírméret módosítása

1. #### Távolítsa el a méret beállító papírvezetőt.

   A tálca alját teljesen lenyomva tartsa lenti helyzetben a méret beállító papírvezető aljánál található horgot, és húzza fel kissé a méret beállító papírvezetőt.

   A 2. tálca papírméretének beállítása előtt emelje fel a papírvezetőt.

2. #### Rögzítse a méret beállító papírvezetőt és az átlátszó lapot a használandó papír méretének megfelelően.

   ###### (1) Igazítsa össze a méret beállító papírvezető alját a tálca alján található megfelelő nyílással.

   Igazítsa össze a méret beállító papírvezetőt a tálca alján található (papírméret jelöléssel ellátott) megfelelő nyílással.

   ###### (2) A rögzítéséhez igazítsa össze a papírvezető felső részén található furatokat a rögzítésre szolgáló kiemelkedésekkel.

   Igazítsa össze a használandó papír méretének megfelelő (papírméret jelöléssel ellátott) furatokkal.

   ###### (3) Nyomja be a papírvezetőt kattanásig.

   Nyomja be a méret beállító papírvezetőt annyira, hogy az alján található horog a helyén reteszelődjön. (Kattanó hangot hall, ha a horog reteszelődik.) Mozgassa meg kissé a méret beállító papírvezetőt annak ellenőrzésére, hogy megfelelően rögzült.

   - A méret beállító papírvezető rögzítésekor tegye az átlátszó lapot közvetlenül a tálca aljára a megfelelő tájolásban, lást az ábrát.
   - Az „LT” jelzés rése vagy furata 8-1/2” x 11" méretnek felel meg.
   A méret beállító papírvezető rögzítésekor ügyeljen rá, hogy a papírvezető alsó és felső része is ugyanarra a papírméretre legyen beállítva. Ha a papírvezető alsó és felső része nem ugyanarra a papírméretre van beállítva, az ferde, hibás adagoláshoz vezethet.

3. #### Ismételje meg az 1. és 2. lépést a távoli papírvezetőnek a használandó papír méretére történő beállításához.

   Ügyeljen rá, hogy a távoli papírvezető is ugyanarra a papírméretre legyen beállítva, mint a közeli.
   A távoli méret beállító papírvezető eltávolítása és rögzítése alatt ügyeljen rá, hogy ne ütközzön a gép első ajtajához.

   Ha csak az egyik papírvezetőt állítja be, az ferde, hibás adagolást okozhat.

4. #### A papír méretének és típusának beállítása

   Feltétlenül állítsa be a papír méretét és típusát, válassza ki a „Beállítás mód” menüben a [Rendszerbeállítások] → [Papírtálca beállítások] elemet.
   Ha a papírtípus vagy papírméret nincs megfelelően beállítva, az automatikus papírválasztás nem fog megfelelően működni, nem megfelelő méretű vagy típusú papírra nyomtatást vagy papíradagolási hibát okozhat.

Vissza a tetejére