# GERINCTŰZŐS FNISHER (100 LAP TŰZÉSÉRE ALKALMAS)

## Áttekintés

Ebbe beletartozik az eltolási funkció, amely lépcsőzetesen elrendezi a kimenő papírokat, a tűzéses rendezés funkció, amely összetűzi az egyes nyomatsorozatokat, a gerinctűző funkciót, amely automatikusan összetűzi a lapok közepét és félbehajtja azokat, és a papírhajtás funkció, amely félbehajtja a papírt.
Az opcionális lyukasztó modult telepítve nyomatok lyukasztására is lehetőség nyílik.

### Funkciók nevei

Érintse meg a nevet, hogy felbukkanjak az adatai.

×
Tűző-összerendező
Ez ideiglenesen összegyűjti a tűzendő papírt.
×
Kimeneti tálca
A tűzött és eltolásos kimenet ebbe a tálcába érkezik.
A tálca kihúzható. Húzza ki a tálcát nagy méretű papírra nyomtatáshoz (A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14" és 8-1/2" × 13" méret).
×
Gerinctűző tálca
A gerinctűzött kimenet ebbe a tálcába érkezik.
×
Felső borítás
Nyissa fel ezt a borítást az elakadt papír eltávolításához.
×
Előlap
Nyissa ki ezt a borítást a tűzőkazetta cseréjéhez, vagy a beragadt tűzőkapcsok eltávolításához.

- Ne tegyen nehéz tárgyakat a finisherre, és ne támaszkodjon a (100 lap tűzésére alkalmas) finisherre.
- Fokozottan figyeljen, amikor a gépet bekapcsolja, illetve amikor a nyomtatás folyamatban van, mivel a tálca fel-le mozoghat.
- A (100 lap tűzésére alkalmas) gerinctűzős finishert nem lehet a finisherrel együtt telepíteni.

### Kellékek

A (100 lap tűzésére alkalmas) gerinctűzős finisherhez a következő tűzőkazetta szükséges:

###### Finisher egység

Tűzőkazetta (három kazetta, egyenként kb. 5000 tűzőkapoccsal) MX-SCX2

###### Gerinctűző egység

Tűzőkazetta (négy kazetta × , egyenként kb. 2000 tűzőkapoccsal) MX-SCX3

### Kazettacsere (finisher egység)

Ha a tűzőkapocs-kazettából kifogy a tűzőkapocs, üzenet jelenik meg a kezelőpanelen. A tűzőkapocs-kazetta cseréjénél a működési leírás szerint járjon el.

1. #### Nyissa ki az első ajtót.

2. #### Szorítsa össze a tűződoboz zöld részeit, majd húzza a dobozt fel és kifelé.

3. #### Vegye ki az üres tűzőkapocs-kazettát.

   Ha még van benne tűzőkapocs, a tűzőkapocs-kazettát nem lehet kivenni.

4. #### Helyezzen be új tűzőkapocs-kazettát a tűzőkapocs-tartóba.

   Tolja be a tűződobozt, amíg a helyére nem kattan.

5. #### Szereljen be egy tűzőkapocs-kazettát.

   Tolja be a tűződobozt, amíg a helyére nem kattan.

6. #### Csukja be az első ajtót.

   Végezzen próbanyomtatást a tűzött rendezés funkcióval annak ellenőrzésére, hogy a tűzés rendben megtörténik.

### Kazettacsere (gerinctűző egység)

Ha a tűzőkapocs-kazettából kifogy a tűzőkapocs, üzenet jelenik meg a kezelőpanelen. A tűzőkapocs-kazetta cseréjénél a működési leírás szerint járjon el.
Mielőtt hozzáfogna, távolítson el mindent a (100 lap tűzésére alkalmas) gerinctűzős finisher kimeneti tálcájáról. Ne tegye vissza a kivett papírokat a kimeneti tálcára.

1. #### Nyissa ki az első ajtót.

2. #### Fogja meg a gerinctűző egység fogantyúját, és húzza lassan kifelé ütközésig.

3. #### Engedje le a tűződoboz kioldókarját, és vegye ki a tűződobozt.

   Húzza ki a tűződobozt balra.
   Cserélje ki mindkét tűzőkapocs-kazettát.

4. #### A kioldókar nyitásához nyomja meg a zárógombot.

5. #### Vegye ki az üres tűzőkapocs-kazettát.

   A kioldókar nyitásához nyomja meg a zárógombot.

6. #### Helyezzen be egy új tűzőkapocs-kazettát.

   Tolja be a tűződobozt, amíg a helyére nem kattan.

7. #### A kioldókar nyitásához nyomja meg a zárógombot.

8. #### Nyomja vissza teljesen a tűződobozt.

   Igazítsa egymáshoz a tűződobozon levő jelzést és az egységen levő jelzést.
   Tolja be a tűződobozt, amíg a helyére nem kattan.

9. #### Tolja be a gerinctűző egységet.

10. #### Csukja be az első ajtót.

    Végezzen próbanyomtatást vagy másolást a gerinctűző funkcióval annak ellenőrzésére, hogy a tűzés rendben megtörténik.

### A tűzési hulladék hulladékelhelyezése (finisher egység)

Ha a finishert tűzésre használja, tűzési hulladék is keletkezik.
A tűzési hulladék a tűzési hulladéktartályba gyűlik.
A tűzési hulladék eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket.

1. #### Nyissa ki az első ajtót.

2. #### Fogja meg a tűzési hulladéktartály fülét, óvatosan húzza ki a dobozt, és ürítse ki a tűzési hulladékot.

   - Ne nyúljon a tűzési hulladéktartályba. A tűzőkapcsok megszúrhatják az ujját.
   - Ne műanyag szemeteszsákba ürítse a tűzési hulladékot. A tűzőkapcsok kilyukaszthatják a zsákot.

3. #### Helyezze vissza a tűzési hulladéktartályt.

   Ellenőrizze, hogy a tűzési hulladéktartály megfelelően a helyére került.

4. #### Csukja be az első ajtót.

### A papírhulladék hulladékelhelyezése

Ha vágást állított be, a hajtogatott papír levágásakor papírhulladék keletkezik.
A papírhulladék a papírhulladék-tartályban gyűlik.
A papírhulladék kiürítésénél kövesse az útmutató előírásait.
A vágási funkció használata esetén a hajtáskor a készülék kissé oldalra csúsztatja a lapot, aminek következtében tiszta „eredményt” kapunk.

1. #### Nyissa ki az első ajtót.

2. #### Fogja meg a papírhulladék-tartály fogantyúját, óvatosan húzza ki a dobozt és ürítse ki a hulladékot.

   Öntse a papírhulladékot egy papírzacskóba vagy hasonlóba. Ügyeljen arra, hogy a papír ne szóródjon szét.

3. #### Finoman tolja vissza a dobozt.

4. #### Csukja be az első ajtót.

Vissza a tetejére