# POSZTER MÉRETŰ MÁSOLAT KÉSZÍTÉSE(TÖBBOLDALAS NAGYÍTÁS)

## Áttekintés

Ez a funkció a nagyított eredeti képet több lapra bontva másolja.

- A többoldalas nagyítást az eredeti beolvasása előtt kell beállítani.
- Tegyen egy eredetit a dokumentumüvegre.
- A kép részleteinek átfedése
  - Az egyes másolatok szélein margó fut.
  - A másolatok érintkező szélein átfedő területek lesznek.
- A papírméret, a nagyított képhez szükséges lapok száma, valamint a méretarány automatikusan állítódik be a kiválasztott eredeti és nagyítási méret alapján. (A papírméret és a méretarány manuálisan nem állítható be.)

## Használat

1. #### Érintse meg az [Egyéb], majd a [Többoldalas nagyítás] gombot.

2. #### Érintse meg az [AB] vagy [Inch] lapot, majd a megfelelő eredeti méretéhez tartozó gombot.

   Ezen a helyen találja az elérhető nagyítási méretet, másolópapír-méretet, valamint a lapok számát.

3. #### Érintse meg annak a méretnek a gombját, amelyre az eredetit nagyítani kívánja.

   Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után az , majd a [Vissza] gombra.

   A másolási kép és margókeret nyomtatásakor állítsa a [Beszúrási hely jelölés nyomtatása] jelölőnégyzetet értékre.

   ###### A többoldalas nagyítás törléséhez:

   Érintse meg a [Törlés] gombot.
   Bár a többoldalas nagyítás törlődik, az automatikusan kiválasztott arány érvényes marad.

   ###### Az arány 100%-ra való visszaállítása:

   A méretarány menü megjelenítéséhez érintse meg a [Méretarány] gombot a kezdőképernyőn, majd a [100%] gombot.

4. #### Helyezze az eredetit a dokumentumüvegre a képernyőn megjelenő tájolás szerint, majd érintse meg az [Előnézet] gombot.

   - DOKUMENTUMÜVEG

5. #### Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.

6. #### A másolás megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.

   ###### Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:

   A példányszám megadásához érintse meg a példányszám kijelző gombot.

Vissza a tetejére