# GYORS BEÁLLÍTÁS

Válassza ki a hálózati csatlakozáshoz minimálisan megkövetelt beállításokat.
A beállítások módosítása esetén a változások a gép újraindítását követően lépnek érvénybe. A gép újraindításához lásd „A GÉP BE-/KIKAPCSOLÁSA ÉS ÚJRAINDÍTÁSA” részt.

### IPv4 beállítások

Ha a gépet TCP/IP (IPv4) hálózaton használja, ezzel a beállítással konfigurálhatja a gép IP-címét.

###### DHCP/BOOTP

Ezzel a beállítással az IP-címet automatikusan, DHCP (dinamikus állomáskonfigurációs protokoll)/BOOTP (rendszerindító protokoll) használatával szerzi meg a rendszer. Ha engedélyezi ezt a beállítást, nem szükséges IP-címet megadni manuálisan.
Ha a gépet TCP/IP hálózaton fogják használni, ne feledje engedélyezni a „TCP/IP” opciót.
DHCP/BOOTP használata esetén a géphez hozzárendelt IP-cím automatikusan változhat. Ha az IP-cím megváltozik, többé nem lehet nyomtatni.

###### IPv4 cím

Adja meg a gép IP-címét.

###### Alhálózati maszk

Adja meg az IP alhálózati maszkot.

###### Alapértelmezett átjáró

Adja meg az alapértelmezett átjáró címét.

### IPv6 beállítások

Ha a gépet TCP/IP (IPv6) hálózaton használja, ezzel a beállítással konfigurálhatja a gép IP-címét.

###### IPv6

Engedélyezze ezt a beállítást.

###### DHCPv6

Ezzel a beállítással az IP-címet automatikusan, DHCP (dinamikus állomáskonfigurációs protokoll) v6 használatával szerzi meg a rendszer. Ha engedélyezi ezt a beállítást, nem szükséges IP-címet megadni.

###### Kézi cím/előtag hossz

Írja be a gép IP-címét és az előtag hosszát (0-128).

###### Alapértelmezett átjáró

Adja meg az alapértelmezett átjáró címét.

- Ha a gépet TCP/IP hálózaton fogják használni, ne feledje engedélyezni alább a „TCP/IP” opciót.
- IPv6 környezetben a gép használhat LPD vagy IPP protokollt.

- DHCPv6 használata esetén a géphez hozzárendelt IP-cím automatikusan változhat. Ha az IP-cím megváltozik, többé nem lehet nyomtatni.

### Hálózatnév Beállítások

###### Eszköznév

Adja meg az eszköz nevét.

###### Tartománynév

Adja meg a tartomány nevét.

### DNS beállítások

###### Elsődleges kiszolgáló

Adja meg az elsődleges DNS kiszolgáló IP-címét.

###### Másodlagos kiszolgáló

Adja meg a másodlagos DNS kiszolgáló IP-címét.

###### Tartománynév

Adja meg a tartománynevet, ahol a kiválasztott DNS kiszolgáló található.

### SMTP beállítások

###### Elsődleges kiszolgáló

Adja meg az elsődleges SMTP kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.

###### Válasz e-mail címe

Ha az adatküldés sikertelen, a kézbesítetlen e-mail visszajöhet a kiszolgálótól. Adjon meg egy e-mail címet (csak egyetlen címet) az ilyen kézbesítetlen e-mailek fogadására. Általában a rendszergazda e-mail címét kell beírnia.

###### SSL engedélyezése

kiválasztása esetén a STARTTLS paranccsal használhatja az SMTP-over-TLS titkosított adatforgalmat.
Ennek feltétele, hogy a kiszolgáló támogassa a STARTTLS parancsot.
Az SSL kommunikáció engedélyezéséhez állítsa be a „Portszám” értékét a normál SMTP portszámával megegyező értékre.

###### SMTP hitelesítés

Ha a aktív, akkor végrehajtódik az SMTP hitelesítés.

###### Felhasználónév

Adja meg a felhasználó nevét.

###### Jelszó

A jelszó megváltoztatásához állítsa a [Jelszó módosítása] elemet értékre, és írja be az új jelszót.

###### Kapcsolat tesztje

Az SMTP kiszolgáló kapcsolatának teszteléséhez koppintson a [Végrehajtás] gombra.

### LDAP beállítások

###### Név

Írja be a címlista nevét.

###### Alapértelmezett cím beállítása

Beírja az alapértelmezett keresési paramétereket, az LDAP könyvtárszerkezet információs fa speciális területeinek kereséséhez.
Példa: o = ABC, ou = NY, cn = Mindenki
Az értékeket egymástól pontosvesszővel vagy vesszővel kell elválasztani.

###### LDAP kiszolgáló

Adja meg az LDAP kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.

###### Felhasználónév

Írja be a felhasználói fiók nevét az LDAP beállításhoz.

###### Jelszó

A jelszó megváltoztatásához állítsa a [Jelszó módosítása] elemet értékre, és írja be az új jelszót.

###### Hitelesítés

Válassza ki a hitelesítő szervert a legördülő listából.

###### KDC kiszolgáló

Adja meg a Kerberos hitelesítő kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.

###### Tartomány

Adja meg a Kerberos tartományt.

###### SSL engedélyezése

Ha a aktív, akkor az SSL titkosított adatforgalom engedélyezett.

###### Kapcsolat tesztje

Az LDAP kiszolgáló kapcsolatának teszteléséhez koppintson a [Végrehajtás] gombra.

### Nyilvános mappa/NAS beállítás

Ha a tárolóhelyet nem használja, állítson minden opciót [Tiltott] értékre.
Vissza a tetejére