# KÖZLAPOK BEILLESZTÉSE A MÁSOLATOKBA(BORÍTÓK / KÖZLAPOK)

## Áttekintés

Ez a funkció közlapként illeszt be egy papírlapot egy meghatározott lapnál. 11 papírtípus használható közlapként.
Fedőlapok beillesztésével kapcsolatban lásd „ELÜLSŐ ÉS HÁTSÓ BORÍTÓ BESZÚRÁSA MÁSOLATOKBA”.
Példa: „A” közlap beillesztése a 3. oldal után és B közlap beillesztése az 5. oldal után

### Példák közlapok beillesztésére

Ha a közlapra is másol, 2 oldalas másolás is megadható a közlap és a papír számára is. Az alábbi példák megmutatják a végeredményt, ha közlapokat helyez be hat egyoldalas vagy három kétoldalas eredeti közé.

### Egyoldalas eredeti közlapra másolásának az eredménye

Másolás a közlapra | Papír: 1 oldalas másolás | Papír: 2 oldalas másolás
--- | --- | ---
Nem másol | Beilleszt egy közlapot a másolatok második és harmadik oldala közé. |
Egyoldalas másolás | Az eredeti harmadik oldalának egyoldalas másolatát hozza létre egy közlapon. |
Duplex Másolás | Az eredeti harmadik és negyedik oldalának kétoldalas másolatát hozza létre egy közlapon. |

Kétoldalas eredeti közlapra másolásának az eredménye

Másolás a közlapra | Papír: 1 oldalas másolás | Papír: 2 oldalas másolás
--- | --- | ---
Nem másol | Beilleszt egy közlapot a másolatok második és harmadik oldala közé. |
Egyoldalas másolás | Az eredeti harmadik oldalának egyoldalas másolatát hozza létre egy közlapon. | * Az eredeti negyedik oldala nem kerül másolásra.
Duplex Másolás | Az eredeti harmadik és negyedik oldalának kétoldalas másolatát hozza létre egy közlapon. |

- A közlapok funkció használata előtt töltsön közlapokat a tálcába.
- Először helyezze el az eredetiket a dokumentumadagoló tálcába, ezután konfigurálja az egyéb másolási funkciók beállításait, majd adja meg a fedlapot és a közlapot.
- A közlap méretének azonosnak kell lennie a másolat méretével.
- Legfeljebb 100 közlap illeszthető be.

- A dokumentumüveg nem használható ezzel a funkcióval.
- Kétoldalas eredetik kétoldalas másolása esetén az eredeti lapok elő- és hátoldalai közé nem illeszthető be közlap.
- Ez a funkció a könyvfűzés funkcióval együtt nem használható.
- Ez a beállítás nem hozzáférhető, ha a „Beállítás mód” menüben a fedlap/közlap funkció le van tiltva.

## Használat

1. #### Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagolóba, majd koppintson az [Előnézet] gombra.

   - AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ

2. #### Koppintson az [Egyéb], majd a [Borítók/közlapok] gombra.

3. #### Koppintson a „Beillesztési Lap” fülre.

4. #### Érintse meg a közlap megjelenítése gombot.

5. #### A számgombok segítségével írja be annak az oldalnak a számát, ahova közlapot szeretne beszúrni, majd érintse meg a [Bevitel] gombot.

   A közlapok száma a [Bevitel] gomb oldalánál jelenik meg. Ismételje meg a 4. és 5. lépést a közlapok számának megadásához.
   Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után az , majd a [Vissza] gombra.

   ###### Ha rossz közlap oldalszámot adott meg:

   Koppintson a [Oldal- Elrendezés] gombra, és módosítsa az adatot.
   - BORÍTÓK ÉS KÖZLAPOK OLDALELRENDEZÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE, SZERKESZTÉSE ÉS MÁSOLÁSA

   ###### Közlap beszúrás kikapcsolása:

   Koppintson az [Összes törlése] gombra.

6. #### Koppintson a [Változtatás] gombra.

7. #### Ha másolatot készít az A közlapra, érintse meg a [szimplex] vagy az [Duplex Másolás] gombot.

   Ha csak A közlapot illeszt be, érintse meg a [Ne másoljon] gombot.
   Ha a beállításokkal végzett, koppintson az gombra.

   ###### Közlap módosítása:

   Érintse meg a [Papírfiók] gombot, majd válassza ki a tálcát, amelybe a közlapok vannak betöltve.
   Tabulált papír beszúrása esetén a tabulált papír indexfüleire is nyomtathat. Koppintson a [TAB másolás] gombra, és állítsa be a képeltolás szélességét. Az indexfüles másolás beállításaival kapcsolatban lásd „MÁSOLÁS TABULÁLT PAPÍR INDEXFÜLEIRE (INDEXFÜLES MÁSOLÁS)”
   - Ha a közlap mindkét oldalára készít másolatot, nem használhat címkeívet vagy vetítőfóliát közlapként. Ha nem kerül rá másolat, indexfüles papírt is beszúrhat.
   - Ha a beszúróegységet használja közlap adagolására, a közlapra nem lehet másolni.

8. #### Adja meg szükség szerint a B - K beszúrások beállításait.

   A B - K típusú beszúrások beállításainak megadásához koppintson a 3. lépésben a „Közlap” fülre, mielőtt a [Beillesztés B Típus] - [Beillesztés B Típus] megfelelő gombját kiválasztja, és kövesse a 4-7. lépést.

9. #### Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.

   ###### Az összes beállítás törléséhez:

   Érintse meg a [CA] gombot.

10. #### A másolás megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.

    ###### Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:

    a példányszám megadásához koppintson a példányszám kijelző gombra.

Vissza a tetejére