# TÁROLT MÁSOLÁSI BEÁLLÍTÁSOK BETÖLTÉSE (PROGRAM BEHÍVÁSA)

## Áttekintés

Ez a funkció együttesen programként tárol különböző beállításokat. Programok tárolásával egyszerűen behívhatja és használhatja azokat.
Tegyük fel például, hogy archiválási céllal havonta egyszer A3 (11" × 17") méretű CAD-rajzokat másol a következő beállításokkal:

- A készülék az A3 (11" × 17") méretű CAD-rajzokat A4 (8-1/2" × 11") méretűre kicsinyíti.
- Hogy felére csökkentse a papírfelhasználást, a duplex másolást használja.
- Margóeltolással megfelelő margót készít a lefűzőlyukak számára.

Ha nem tárolt munkaprogramot | Ha tárolt munkaprogramot
--- | ---
Beállítja az A3 (11" × 17") méretről A4 (8-1/2" × 11") méretre történő csökkentést Megváltoztatja a megvilágítási beállítást Beállítja a kétoldalas másolást Beállítja a margókat Beállítja a lyukasztási beállításokat Érintse meg a [Start] gombot . | Kiválasztja a másolási beállításokat Érintse meg a [Start] gombot .
Ez a módszer több beállítást igényel ezért tovább tart. Emellett beállítási hiba is előfordulhat. | Ez a módszer nem igényel több beállítást ezért rövid ideig tart. Továbbá, beállítási hibáktól mentes másolatot hozhat létre.

- Legfeljebb 48 program tárolható.
- A programbeállítások tárolva lesznek, még az áramellátás kikapcsolása esetén is.
- Program tárolása
  Érintse meg az üzemmódok képernyőjének használatakor a kezelőpanelen megjelenő [Programregisztráció] gombot.
  - PROGRAMOK TÁROLÁSA

## Használat

1. #### A kezelőpanelen koppintson a [Program behívása] gombra.

   A kezelőpanelen levő [Kedvencekhez ad] vagy [Regisztrálás a kezdőképernyőn] gomb megérintésével gyorsgombot regisztrálhat a programokhoz.

2. #### Koppintson a visszakeresni kívánt programhoz tartozó gombra.

   A program tárolt beállításai alkalmazásra kerülnek.

Vissza a tetejére