# TÖBB EREDETI MÁSOLÁSA MINDEN EGYES BROSÚRA OLDALRA (BROSÚRA MÁSOLÁS 2-KÉPES/4-KÉPES)

## Áttekintés

Ez a funkció az eredeti kettő vagy négy oldalát másolja azonos méretben a brosúra másolópapírjának minden oldalára.
Olvassa be az eredetiket az első oldal felől az utolsó felé haladva. A másolás sorrendjét a gép automatikusan beállítja.
Nyolc vagy 16 eredeti oldal lesz másolva minden lapra. Ha az eredeti oldalak száma nem osztható nyolccal, a készülék automatikusan üres oldalakat illeszt be a másolat végére.
Ez a funkció megkönnyíti a másolatok igényes füzetté vagy brosúrává rendezését, minimális számú másolat készítésével.

###### A 2-képes vagy 4-képes brosúramásolásnál a következő papírméretek használhatók.

A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R, 8K, 16KR

## Használat

1. #### Helyezze be az eredetit.

   Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.
   - AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
   - DOKUMENTUMÜVEG
   Kétoldalas eredeti beolvasásakor használja az automatikus dokumentumadagolót.

2. #### Koppintson az [Egyéb] gombra, majd koppintson a [Brosúra másolás] gombra.

3. #### Válassza ki a fűzési szélt.

   ###### A brosúramásolás beállításának törléséhez:

   Koppintson a [Off] gombra.

4. #### Koppintson a [Egyoldalas] vagy az [Kétoldalas] gombra az eredetinek megfelelően.

5. #### Ha borítót kíván beilleszteni, koppintson a [Borító Beállítás] gombra, majd a [On] gombra.

   A borító bemeneti tálcájának módosításához:
   Koppintson a [Papírfiók] gombra a tálcakiválasztó képernyő megjelenítéséhez.
   A tálcakiválasztó képernyőn koppintson a borító bemeneti tálcájára.
   További információkért lásd „A PAPÍRTÁLCA BEÁLLÍTÁSA” és „AZ OLDALTÁLCA BEÁLLÍTÁSA” című részeket.
   Ha borítóra szeretne másolni, jelölje be a [Másolat készítése a borítón (kétoldalas)] négyzetet, hogy megjelenjen a jel.
   Ha a borítóra másol, címkeívet, vetítőfóliát, jegyzetpapírt és fényes papírt nem használhat.

6. #### Koppintson az [Előnézet] gombra, és ellenőrizze az előnézeti képet.

   ###### Az összes beállítás törléséhez:

   Érintse meg a [CA] gombot.

7. #### A kezelőpanelen koppintson a [Többképes] gombra.

8. #### Érintse meg a használni kívánt 2-képes lapok gombját.

   Ha szükséges, a képek elforognak.

   ###### A Többképes beállítás törlése:

   Koppintson a [Off] gombra.

9. #### Válassza ki az elrendezést.

10. #### Válassza ki a keretet.

    A lapon elrendezett oldalak közé vonalat illeszthet.
    Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után az , majd a [Vissza] gombra.

11. #### Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.

    ###### Az összes beállítás törléséhez:

    Érintse meg a [CA] gombot.

12. #### A másolás megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.

    Kettő vagy több másolat készítéséhez:
    A példányszámkijelző gombra koppintva állítsa be a példányszámot.

Vissza a tetejére