# PAPÍRTÁLCÁK BEÁLLÍTÁSAI

Ezek a beállítások határozzák meg az automatikus tálcaváltási funkciót, a papírtípust és a méretet az egyes papírtálcákhoz.

### Automatikus Tálcaváltás

Ha egy tálcából kifogy a papír nyomtatás közben, ez a funkció határozza meg, hogy automatikusan kiválasztódjon-e egy azonos méretű, illetve típusú papírt tartalmazó másik tálca, és így a nyomtatás folytatódjon-e.

### Az egyes tálcákra vonatkozó beállítások

Ezek a beállítások határozzák meg a papírtípust, a papírméretet, valamint az egyes papírtálcákhoz engedélyezett funkciókat.
Ha egy tálca nevére koppint, megjelenik a Tálca regisztráció képernyő.

###### Beállítási elemek listája

Elem | Leírás
--- | ---
Típus | Válassza ki a tálcába töltendő papír típusát. A választható papírtípusok papírtálcánként változnak. További tudnivalókért lásd a „Tálca Beállítása” című szakaszt. Felhasználótípus beállításával kapcsolatban tekintse meg a „Papírtípus Regisztráció” szakaszt.
Méret | Válassza ki a papírméretet a listából. A választható papírméretek papírtálcánként változnak. A választható méreteket a fent kiválasztott papírtípus is korlátozhatja. További tudnivalókért lásd a „Tálca Beállítása” című szakaszt. Ha a kívánt méret nem jelenik meg a listában, válassza a [Közv. Bejegyz.] lehetőséget, és adja meg a méretet közvetlenül (ez csak az oldalsó tálcánál lehetséges). További tudnivalókért lásd a „Tálca Beállítása” című szakaszt.
Engedélyezett feladat adagolása | Válassza ki a használható módokat. Ha van olyan funkció, amelyet nem kíván a kiválasztott tálcához használni, tiltsa le a funkciót.
Dupla adagolás érzékelés beáll | Adja meg, hogy érzékelje-e a dupla adagolást.

- Ha az itt megadott papírméret eltér a tálcába betöltött papír méretétől, a nyomtatáskor adagolási probléma merülhet fel.
  A tálcára vonatkozó papírméret módosításához lásd „A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT” című szakaszt.
- A papír tulajdonságai, például a „Rögzített Papíroldal”, automatikusan beállításra kerülnek a papírtípus kiválasztásakor. A papírtálca tulajdonságai ezen a képernyőn nem módosíthatók.
- Ha a „Beállítás mód (rendszergazda)” módban kijelölte a [Rendszerbeállítások] → [Eszköz Meghatározása] → [Tálca beállítások tiltása] lehetőséget, akkor nem lehet a tálcabeállításokat konfigurálni (kivéve az oldalsó tálcáét).

###### Tálca Beállítása

Papírfiók | Papírtípus | Méret | Dupla adagolás érzékelés beáll
--- | --- | --- | ---
1. tálca | Normál, Előnyomott, Újrahasznosított, Fejléces, Perforált, Színes, Felhasználó Típus | letter (8-1/2" × 11"), A4. | Letiltás
2. tálca | letter (8-1/2" × 11"), A4 | Letiltás
3. tálca | Normál, Előnyomott, Újrahasznosított, Fejléces, Perforált, Színes, Nehéz papír 1*1, Nehéz papír 2*1, Felhasználó Típus | Auto-Inch (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), Auto-AB (A3W, A4W*2, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 9 × 12", 8K, 16K, 16KR | Letiltás
4. tálca | Normál, Előnyomott, Újrahasznosított, Fejléces, Perforált, Színes, Nehéz papír 1*1, Nehéz papír 2*1, Felhasználó Típus | Auto-Inch (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Bemenő méret-Inch, Bemenő méret-AB, 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13-1/2", 9" x 12" (A4W), 8K, 16K, 16KR | Letiltás
Címkék | Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)), Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R) | Letiltás
Vetítőfólia | Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)), Auto-AB (A4, A4R) | Letiltás
Tabulált papír | Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11")), Auto-AB (A4) | Letiltás
5. tálca (telepített MX-LC12-vel) | Normál, Előnyomott, Újrahasznosított, Fejléces, Perforált, Színes, Nehéz papír 1*1, Nehéz papír 2*1 | 8-1/2" ｘ 11", A4, B5 | Letiltás
5. tálca (telepített MX-LC13 N-nel) | Normál, Előnyomott, Újrahasznosított, Fejléces, Perforált, Színes, Nehéz papír 1*1, Nehéz papír 2*1, Nehéz papír 3*1, Vékony papír, Fényes papír, Felhasználó Típus | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, SRA3, SRA4, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, A4R*2, B5, B5R*2), Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11", SAR3, SAR4, A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R), Bemenő méret-Inch, Bemenő méret-AB, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Letiltás
Vetítőfólia | Ugyanaz mint a 4. tálcánál
Tabulált papír | Ugyanaz mint a 4. tálcánál
6. tálca (telepített MX-LC13 N-nel) | Normál, Előnyomott, Újrahasznosított, Fejléces, Perforált, Színes, Nehéz papír 1*1, Nehéz papír 2*1, Nehéz papír 3*1, Nehéz papír 4*1, Vékony papír, Jegyzetpapír, Vetítőfólia, Fényes papír, Címkék, Felhasználó Típus | Ugyanaz mint 5. tálcánál (telepített MX-LC13 N-nel). | Letiltás
7. tálca (kettő nagy kapacitású tálca telepítése esetén) | Ugyanaz mint 5. tálcánál (telepített MX-LC13 N-nel). | Ugyanaz mint 5. tálcánál (telepített MX-LC13 N-nel). | Letiltás
8. tálca (When two nagykapacitású tálcák are telepítve) | Ugyanaz mint 6. tálcánál (telepített MX-LC13 N-nel). | Ugyanaz mint 5. tálcánál (telepített MX-LC13 N-nel). | Letiltás
Oldalsó papírtálca (a készüléken) | Normál, Előnyomott, Újrahasznosított, Fejléces, Perforált, Színes, Nehéz papír 1*1, Nehéz papír 2*1, Nehéz papír 3*1, Nehéz papír 4*1, Vékony papír, Fényes papír, Felhasználó Típus | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, B5R), Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11"), Bemenő méret-Inch, Bemenő méret-AB, 8K, 16K, 16KR | Letiltás
Vetítőfólia | Ugyanaz mint a 4. tálcánál
Tabulált papír | Ugyanaz mint a 4. tálcánál
Címkék | Ugyanaz mint a 4. tálcánál
Oldalsó papírtálca (telepített MX-LC13 N-nel) | Normál, Előnyomott, Újrahasznosított, Fejléces, Perforált, Színes, Nehéz papír 1*1, Nehéz papír 2*1, Vékony papír, Vetítőfólia, Felhasználó Típus | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 9" × 12" (A4W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 8-1/2" × 11"R*2, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, A4) Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*2, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11"), Bemenő méret-Inch, Bemenő méret-AB, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Letiltás
Vetítőfólia | Ugyanaz mint a 4. tálcánál
Tabulált papír | Ugyanaz mint a 4. tálcánál
Beszúró (Felső) | Normál, Előnyomott, Újrahasznosított, Fejléces, Perforált, Színes, Nehéz papír 1*1, Nehéz papír 2*1, Felhasználó Típus | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R*2, 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13"-1/2*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4) Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 8-1/2" × 11", A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*2, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, B5, B5R, A5R) Bemenő méret-Inch, Bemenő méret-AB, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | -
Beszúró (Alsó) | -

*1 Nehéz papír 1: 28 lbs bond – 65 lbs index (106 g/m2 – 176 g/m2)
Nehéz papír 2: 65 lbs index – 80 lbs cover (177 g/m2 – 220 g/m2)
Nehéz papír 3: 80 lbs bond – 140 lbs index (221 g/m2 – 256 g/m2)
Nehéz papír 4: 140 lbs index – 110 lbs cover (257 g/m2 – 300 g/m2)
2* Az automatikusan érzékelt méret a „Hasonló méret választ. auto érzékeléskor” lehetőségnél állítható be (lásd alább).

### Hasonló méret választ. auto érzékeléskor

A „Hasonló méret választ. auto érzékeléskor” beállítással választható ki az a papírméret, amelyet a gép az automatikus papírméret-érzékeléskor a hasonló méretekből automatikusan érzékel.
Koppintson a [Hasonló méretkiválasztása] gombra a Hasonló méret választ. auto érzékeléskor képernyő megjelenítéséhez.
Papírméret opcionális kijelölésekor a rendszer bármilyen méretű papírt érzékel kijelöltként.

Tálca | Auto-Inch | Auto-AB
--- | --- | ---
5. tálca/6. tálca (nagy kapacitású tálcák telepítésekor) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
7. tálca/8. tálca (kettő nagy kapacitású tálcák telepítésekor)
Oldalsó papírtálca (a készüléken) | 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm) | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Oldalsó papírtálca (nagy kapacitású tálcák telepítésekor) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), A4R
Beszúró (Felső) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), A4R
Beszúró (Alsó)

## Egyedi méret regisztráció (Kézi Adagoló)

### Oldalsó tálca

Ha az oldalsó papírtálcában gyakran használ nem szabványos méretű papírt, előre regisztrálja az adott papírméretet.
Ha a papírméretet regisztrálja, nem kell többé bajlódnia a méret beállítással, amikor használni kívánja.
Akár hét papírméret felvehető.
Koppintson arra a gombra ([Egyedi 1] – [Egyedi 7]), amelyben papírméretet kíván felvenni vagy módosítani, majd megjelenik a regisztrációs képernyő.
Válassza ki, hogy a méretet mm-ben („Bemenő méret-AB”) vagy hüvelykben („Bemenő méret-Inch”) kívánja megadni, majd állítsa be a papír X és Y méretét.

###### Beállítási elemek listája

Hüvelyk kijelölés | Papírtálca helye | Beállítási tartomány
--- | --- | ---
Bemenő méret-Inch | Telepítve a készülékbe | X tengely irány: 7-1/5" - 18" Y tengely irány: 4" - 12"
Nagy kapacitású tálca | X tengely irány: 5-1/2" - 18-1/2” Y tengely irány: 4" - 12-1/2"
Bemenő méret-AB | Telepítve a készülékbe | X tengely irány: 182 mm - 457 mm Y tengely irány: 100 mm - 305 mm
Nagy kapacitású tálca | X tengely irány: 140 mm - 470 mm Y tengely irány: 100 mm - 320 mm

### 4. tálca, nagy kapacitású tálca (MX-LC13 N)

Ha gyakran használ nem szabványos méretű papírt, előre regisztrálja az adott papírméretet. Ha a papírméretet regisztrálja, nem kell többé bajlódnia a méret beállítással, amikor használni kívánja.
A művelet a [Tálca Beállítása] lehetőséggel végezhető el a kezelőpulton. Koppintson a [Közv. Bejegyz.] lehetőségre a tálca [Méret] lapján a papírméret regisztrálásához. Majd válassza ki a mértékegységet a méret megadásához mm-ben („Bemenő méret-AB”) vagy hüvelykben („Bemenő méret-Inch”), és adja meg a papír X és Y méreteit.

###### Beállítási elemek listája

Hüvelyk kijelölés | Papírtálca helye | Beállítási tartomány
--- | --- | ---
Bemenő méret-Inch | 4. tálca | X tengely irány: 5-7/8" - 18" Y tengely irány: 4" - 12"
Nagy kapacitású tálcák | X tengely irány: 7-1/5" - 18-1/2" Y tengely irány: 7-1/5" - 12-1/2"
Bemenő méret-AB | 4. tálca | X tengely irány: 148 mm - 457 mm Y tengely irány: 100 mm - 305 mm
Nagy kapacitású tálcák | X tengely irány: 180 mm - 470 mm Y tengely irány: 180 mm - 320 mm

## Papír beáll. regisztrálása

A papírtulajdonságok beállításban regisztrálhatja a különböző optimális beállításokat az egyes papírtípusokhoz és növelheti a nyomtatott papír minőségét.
A papír tulajdonságok beállításához válassza a [Rendszerbeállítások] → [Tálca Beállítása / Papír beállítások] → [Papír beállítások] lehetőséget.
Ha a Papír beállítások a [Hozzáadás] lehetőségre koppint, megjelenik a Papír beáll. regisztrálása képernyő. A képernyőn minden egyes papírtípus beállítását regisztrálhatja. A papírtulajdonságok beállítását a felhasználói típus beállításainál is elvégezheti.
A nyomtatott anyaghoz a legmegfelelőbb feltételekkel nyomtathat, a használandó papírra vonatkozó speciális beállítások kijelölésével a papírtulajdonságokban.
Legfeljebb 1000 tulajdonságot lehet regisztrálni.

Elem | Leírás
--- | ---
Név | Adjon meg nevet a Papír beállítások (legfeljebb 50 fél vagy teljes szélességű karaktert).
Szám keresése | Keresési szám megadása.
[Alapbeállítások] lap
Papírsúly beállítás | A használandó papír súlyának megadása.
| Egys. | A mértékegység megadása a papír súlyához.
Papírtípus | A papírtípus beállítása fényesség szerint.
Papír információk | Színes papír, Tabulált papír vagy Perforált papír használatának beállítása.
Papír tulajdonságok | A használandó papír tulajdonságainak magadása. A tulajdonságokért tekintse meg a beállításokat a „Papírtípus Regisztrációban”.
[Részletes] lap
Fixálási hőmérséklet beállítás | A megfelelő hőmérséklet beállítása a fixáló egységhez a használandó papír esetén.
Dupla adagolás érzékelés beáll | A dupla adagolás érzékelésének megadása. Ez a funkció nem használható 68 lbs-nél (256 g/m2) nehezebb papír használatakor.
Átvitel aktuális értékének beállítása | A továbbítóegységre festéket szállító átviteli egység áramlásának beállítása. Az átviteli egység áramlásának beállításával csökkenthetők az átviteli problémák, mint például a hiányos átvitel a továbbítóegységre.
Motor sebesség beállítása | A motorsebesség és a sebesség váltási időzítésének megadása.
Maximum sűrűség beállítás | A maximális sűrűség beállítását végzi el.
Oldal1/2, XY arány beáll. | Duplex nyomtatás során a képek méretének kiegyenlítésére vonatkozó beállítások konfigurálása. A kép méretének beállítását teszi lehetővé a papír 1. és 2. oldalán.
Oldal1/2, XY nyomt. poz. | Az 1. és 2. oldal középpontjának egyezését konfiguráló beállításokat tesz lehetővé duplex nyomtatás esetén. Kijavítja a 1. és 2. oldal nem megfelelő egyezését.

- A használt tálcától függően, a választható vagy rendelkezésre álló beállítási lehetőségek korlátozottak lehetnek.
- A választható paraméterek a telepített kiegészítő berendezésektől függően változnak.
- Az Oldal1/2, XY arány beáll. csak akkor választható ki, ha a gépet nyomtatóként használják.
- Egyes papírtípusok tulajdonságai nem megfelelő nyomtatási eredményhez vezethetnek.

## Oldal1/2, XY arány beáll. / Oldal1/2, XY nyomt. poz.

### Oldal1/2, XY arány beáll.

Az Oldal1/2, XY arány beáll. a nyomtatási eltérés semlegesítésére használható az 1. és 2. oldal arányának módosításával, hogy a nyomtatott méretek megegyezzenek.
Az Oldal1/2, XY arány beáll. részen koppintson a [Változtatás] lehetőségre az Oldal1/2, XY arány beáll. speciális beállításainak megjelenítéséhez.

1. #### Tesztminta nyomtatása

   Először is nyomtasson egy tesztmintát az Oldal1/2, XY arány beáll. rész [Tesztnyomt.] lehetőségével. Egy mintaoldalt nyomtat a készülék duplex nyomtatással a beállításokhoz.
   A mérési mintákkal kapcsolatban tekintse meg a „Mérési minták az Oldal1/2, XY arány beáll. / Oldal1/2, XY nyomt. poz. beállításhoz” részt.

2. #### Számolja ki az értékeket a minta alapján és írja be azokat.

   [AB méret]
   Mérje meg (a-1) hosszát mm-ben. Ossza el (a-1) mért hosszát 10 000-rel, majd írja be a kapott értéket az [Y] mezőbe az 1. oldalhoz.
   Mérje meg (b-1) hosszát mm-ben. Ossza el (b-1) mért hosszát 10 000-rel, majd írja be a kapott értéket az [X] mezőbe az 1. oldalhoz.
   [Hüvelyk méret]
   Mérje meg (a-2) hosszát hüvelykben. Osszon el 500-at (a-2) mért hosszával, majd írja be a kapott értéket az [Y] mezőbe az 1. oldalhoz.
   Mérje meg (b-2) hosszát hüvelykben. Osszon el 500-at (b-2) mért hosszával, majd írja be a kapott értéket az [X] mezőbe az 1. oldalhoz.
   Számolja ki az értékeket a 2. oldalhoz ugyanúgy mint az 1. oldalhoz, és írja be a kapott értékeket az X és Y mezőkbe a 2. oldalhoz.
   Mérés a fentitől eltérő mérési vonallal
   A fentitől eltérő vonalakkal történő méréshez használja az alábbi képletet.
   A mérési vonal tartománya által meghatározott hossz ÷ a mérési vonalak közötti tényleges távolság x 100 = X és Y érték
   A mérési vonal tartománya által meghatározott hosszal kapcsolatban lást az alábbi táblázatot.

   Mérési vonal(Mérési jel) | A mérési vonal tartománya által meghatározott hossz
   --- | ---
   Segédvonal | 50 mm (1,969 hüvelyk)
   | 100 mm
   | 5 hüvelyk

3. #### Koppintson az [OK] gombra.

4. #### Menjen az 1. lépésre és ellenőrizze a beállítás eredményét.

   Ha a méret eltér a beállítás következtében, ismételje meg a beállítást, amíg az eltérés meg nem szűnik.
   - Ha a beállítás miatt a nyomtatási pozíció eltolódott, konfigurálja az Oldal1/2, XY nyomt. poz. beállítást.
   - Az Oldal1/2, XY arány beáll. csak akkor használható, ha a gépet nyomtatóként használják.

   ### Oldal1/2, XY nyomt. poz.

   Az Oldal1/2, XY nyomt. poz. beállítás az 1. és 2. oldal nyomtatási pozíció középpontjainak egyeztetésére használható a nyomtatási eltérés megszűntetése érdekében.
   Az Oldal1/2, XY nyomt. poz. beállításainál koppintson a [Változtatás] lehetőségre az Oldal1/2, XY nyomt. poz. speciális beállításainak megjelenítéséhez.

   #### Adja meg az Oldal1/2, XY nyomt. poz. beállításban használt mértékegységet

   Koppintson a [mm] lehetőségre a beállításhoz használt mértékegység megadásához.

   #### Tesztminta nyomtatása

   Először is nyomtasson egy tesztmintát az Oldal1/2, XY nyomt. poz. beállítás [Tesztnyomt.] lehetőségével. Egy mintaoldalt nyomtat a készülék duplex nyomtatással a beállításokhoz.
   A mérési mintákkal kapcsolatban tekintse meg a „Mérési minták az Oldal1/2, XY arány beáll. / Oldal1/2, XY nyomt. poz. beállításhoz” részt.

   #### Olvassa le az értékeket a minta alapján és írja be azokat.

   Hajtsa félbe a lapot a közepénél vízszintes és függőleges irányban. A hajtásnál készítsen éleket a lapnak, majd hajtsa vissza alaphelyzetbe.
   Mérje le az X és Y hajtott él pozícióját a skálán az 1. és 2. oldalhoz viszonyítva, majd írja be az adatokat.
   Ha a két végén az értékek eltérnek, az átlagértéket kell beírni.

   #### Koppintson az [OK] gombra.

   #### Menjen a 2. lépésre és ellenőrizze a beállítás eredményét.

   Ha a méret eltér a beállítás következtében, ismételje meg a beállítást, amíg az eltérés meg nem szűnik.
   - A mérési minta mérési vonala papírmérettől függően változik. A mérést a papír széléhez legközelebb található mérési vonaltól kezdje.
   - Előfordulhat, hogy nem lehet garantálni az Y irányban a (± 3 mm-es) beállítási tartományt, a gép beállításaitól vagy a papírmérettől függően.
   - Ha a vízszintes vagy függőleges hossz 100 mm vagy kevesebb, végezze a mérést a segédvonaltól.
   - Ha a beállítást az Oldal1/2, XY arány beáll. lehetőséggel együtt használja, először az Oldal1/2, XY arány beáll. értékeit adja meg.
   - A gép környezetében történő változások, például páratartalomban és hőmérsékletben, nagyjából 1 mm-es eltérést okozhatnak az Oldal1/2, XY nyomt. poz. beállításban.

   ### Mérési minták az Oldal1/2, XY arány beáll. / Oldal1/2, XY nyomt. poz. beállításhoz

   Az Oldal1/2, XY arány beáll. és az Oldal1/2, XY nyomt. poz. beállítás meghatározásához nyomtasson mintát a méréshez.
   A mérési minta tartalma

   Sz. | Elem | Leírás
   --- | --- | ---
   1 | Mérési vonal | Referenciavonal a méréshez. A minta AB mérethez és hüvelyk mérethez tartalmaz mérési vonalakat.
   2 | Pontozott vonal | Ez a vonal látható az 1. és 2. oldalon keresztül, hogy lehetővé tegye az eltérés vizuális ellenőrzését. A vonal ugyanazon a helyen van nyomtatva az 1. és 2. oldalon. Ha a vizuális ellenőrzés során kiderül, hogy a vonalak eltérnek, akkor a nyomtatási pozíciók az 1. és 2. oldalon is eltérnek.
   3 | Segédvonal | Segédvonal a papír középpontjától 25 mm-re. Ha a papír mérete 100 mm vagy kevesebb, használja ezt a vonalat a méréshez.
   4 | Megjegyzések (1. oldal/2. oldal) | Ezek jelzik az 1. és 2. oldalt.
   5 | Megjegyzések (X/Y tengely) | A beállítások megadásánál ezek jelzik a papír X és Y tengelyeit.
   6 | Segédvonal (nagyítás) | Azt a pozíciót jelöli, amely a mért távolság ±1%-a.

   A papírmérettől függetlenül ugyanaz a mérési minta kerül kinyomtatásra. A mérési minta külső részét levágja a gép, hogy igazodjon a papírmérethez.
   Példa: AB mérethez vágott minta

   Példa: Hüvelyk mérethez vágott minta

   Vissza a tetejére