# KÖRNYEZETBARÁT FUNKCIÓK

Ezek a funkciók a nagy energiafogyasztású részegységek műveleteinek kezelése révén segítenek csökkenteni a készülék energiafelhasználását. A készüléknek két energiatakarékos üzemmódja van.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ | Ha semmilyen műveletet nem végeznek a készüléken, ez az üzemmód kikapcsolja a kezelőpanel és a fixáló egység tápellátását, és a készüléket a legkisebb energiafogyasztással járó állapotba helyezi. Az energiamegtakarítás nagyobb, de hosszabb a visszaállási idő.
ELŐFŰTÉS ÜZEMMÓD | Ez az üzemmód csökkenti a fixáló egység hőmérsékletét, és a készüléket alacsonyabb energiafelhasználású állapotba kapcsolja. Az automatikus kikapcsolás időzítővel összehasonlítva kisebb az energiamegtakarítás, de rövidebb a visszaállási idő.

A fenti két üzemmód mellett az alábbi funkciók használata tovább csökkenti a készülék energiafelhasználását.

Funkció | Leírás
--- | ---
A TÁVOLI FELADAT BEFEJEZÉSE UTÁN AUTO KIKAPCSOLÁS MÓDBA LÉP. | A készülék visszakapcsol az automatikus kikapcsolás módból, és a nyomtatás végén újra automatikus kikapcsolás üzemmódba vált.
KÖRNYEZETBARÁT LAPOLVASÁS | A gép (a fixáló egységet nem használó) nyomtatáson kívüli műveleteknél, így például faxolásnál vagy képküldésnél kikapcsolja a fixáló egységet.
BE-/KIKAPCSOLÁS ÜTEMEZÉSE FUNKCIÓ | Az energiafogyasztás csökkentése érdekében ezzel a funkcióval beállíthatja a be- és kikacsolás időpontját.
ENERGIATAKARÉKOS MÓD BEÁLLÍTÁSA | Ez a funkció a géphasználat gyakoriságának megfelelően optimálisra állítja az automatikus kikapcsolás üzemmódba kacsolást azáltal, hogy egy adott időszakra vonatkozóan elemzi a felhasználást. A be-/kikapcsolás időzítő funkció elsőbbséget élvez.

Eco mód beállítás
Az öko-funkció beállításai kötegben adhatók meg. „Normál mód” és „Öko-mód” közül lehet választani.
Az egyes módok által használható beállítási értékek a következők.

Energiatakarékosság | Normál mód | Öko-mód
--- | --- | ---
Öko-beolvasás | BE (Csak küldési módokban) | BE (Másolás kivételével minden módban)
Automatikus Kikapcsolás Időzítő | Küldési idő módosítása nappal.:Auto | Fix küldési idő.:BE(1min.)
A távoli feladat befejezése után Auto kikapcsolás módba lép. | KI | BE
Előfűtés üzemmód beállítása | 1min. | 1min.
Panel kijelző kikapcsolása felfűtés módban | BE | BE

Az Energiatakarékos mód beállítása pontban megadott Energiatakarékossági beállítások Normál/Eco módban nem aktívak.
Vissza a tetejére