# PRÓBANYOMAT KÉSZÍTÉSE(PRÓBANYOMAT)

## Áttekintés

Ez a funkció próbanyomatot készít, mielőtt a megadott példányszámú másolatot elkészítené. Ellenőrizze az előnézeti képet a próbanyomattal. Ha szükséges, módosítsa a beállításokat. Ez a funkció a beolvasott eredetit tárolja a gépen, így megkíméli Önnek azt a fáradságot, hogy újra be kelljen olvasnia az eredetit a módosított beállításokkal.
Próbanyomat munkamenet

- A próbanyomatos másolást az eredeti beolvasása előtt kell beállítani.
- Ha a Próbanyomat funkciót akkor használja, amikor a gép másik feladatot nyomtat, a másik feladat megszakad, és a próbanyomat elsőbbséggel nyomtatódik ki. A megszakított feladat a próbanyomat befejezése után folytatódik.
  Ha azonban olyan feladat végrehajtása közben készít próbanyomatot, amelynél a kétoldalas nyomtatás és a tűzés funkciót is bekapcsolta, a próbanyomat a folyamatban lévő feladat befejezése után nyomtatódik ki.
  Ha a hátralévő sorozatok kinyomtatásához akkor koppint a [Vége] gombra, amikor a gép egy másik feladatot nyomtat, akkor a hátralévő példányokat a gép az összes előző késleltetett feladat befejezése után fogja kinyomtatni.

## Használat

Koppintson az [Egyéb], majd a [Próbanyomat] gombra.
Az ikonon megjelenik egy pipa.
A próbanyomat beállítás törléséhez:
A kijelölés törléséhez koppintson a [Próbanyomat] gombra.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson a [Vissza] gombra.
Ha kell, adja meg a még kívánt funkciókat, úgymint „Megvilágítás” és „Méretarány”.
Helyezze be az eredetit, majd érintse meg az [Előnézet] gombot.
Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
- DOKUMENTUMÜVEG

Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.
Ellenőrizze, hogy a beállítások a kívánt eredményt adják-e.
Az összes beállítás törléséhez:
koppintson a [CA] gombra.
A számgombokkal adja meg a másolatok (sorozatok) számát.
Legfeljebb 999 másolat (sorozat) állítható be.
Ha hibásan adta meg a példányszámot:
Koppintson a [C] gombra, majd adja meg a helyes számot.
Koppintson a [Start] gombra.
Csak egy sorozatról készítsen másolatot.
Ellenőrizze a másolás eredményét. Ha mindent rendben talál, koppintson a [Nyomtatás indítása] gombra.
Szükség szerint módosítsa a beállításokat és addig ismételje a próbanyomást, amíg a másolás eredményével nem elégedett.
A másolatok számát is módosíthatja. A másolatok számát a számgombokkal módosíthatja.

- Próbanyomat módban az elérhetetlen funkciók gombja nem jelenik meg.
- Az elérhetők között is lehetnek korlátozott funkciók.

Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.
Ellenőrizze, hogy a beállítások a kívánt eredményt adják-e.
Az összes beállítás törléséhez:
koppintson a [CA] gombra.
Koppintson a [Start] gombra.
Vissza a tetejére