# VEGYES MÉRETŰ EREDETIK BEOLVASÁSA(VEGYES MÉRETŰ EREDETI)

## Áttekintés

Ez a funkció vegyes méretű eredetiket olvas be egyszerre; például B4 (8-1/2" x 14") és A3 (11" x 17") méretű eredetiket vegyesen.
Az eredetik beolvasásakor a gép automatikusan érzékeli az egyes eredetik méretét.
Ez a funkció csak az alább látható méretű eredetik kombinációja esetén használható.

- A3 és B4, A3 és B5, B4 és A4, valamint A4 és B5
- A4R és B5, B4 és A4R, B4 és A5, valamint B5 és A5
- 11" x 17" és 8–1/2" x 14", 11" x 17" és 8–1/2" x 13", valamint 11" x 17" és 5–1/2" x 8–1/2"

- Ha a Vegyes méretű eredeti opció van kiválasztva, az eredeti méretét nem lehet megadni.
- Az eredeti beolvasási méretének kiválasztása után a Vegyes méretű eredeti opció nem adható meg.
- Az elforgatás a vegyes méretű eredeti opcióval nem használható.

Ez a funkció nem érhető el, ha a [Rendszerbeállítások] → [Eszköz Meghatározása] → [Eredeti Méret Észlelés Beállítása] "AB-3" méretre van állítva a "Beállítás mód" menüben.

## Használat

Tegye az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába.
Helyezze az összerendezett sarkú eredetieket a dokumentumadagoló tálca bal hátsó sarkába.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ

Adja meg a rendeltetési helyet.

- RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSE A CÍMTÁRBÓL
- A KIVÁLASZTOTT RENDELTETÉSI HELYEK LISTÁJÁNAK MEGTEKINTÉSE
- KERESÉSI SZÁM HASZNÁLATA A RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSÉHEZ
- CÍM MEGADÁSA MANUÁLISAN
- HÁLÓZATI MAPPA MEGADÁSA
- RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSE A GLOBÁLIS CÍMTÁRBÓL
- ÚJRAKÜLDÉS A KÜLDÉSI NAPLÓ ALAPJÁN

Koppintson a [Vegyes méretű eredeti] gombra. Más esetben koppintson az [Egyéb], majd a [Vegyes méretű eredeti] gombra.
Az ikonon megjelenik egy pipa.
A Vegyes méretű eredeti beállítás törléséhez:
A pipa törléséhez koppintson a [Vegyes méretű eredeti] gombra.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson a [Vissza] gombra.
Az eredeti beolvasásának megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.
Fax küldése előtt az [Előnézet] gomb segítségével ellenőrizze a kép előnézetét. További információ: A KÜLDENI KÍVÁNT KÉP ELLENŐRZÉSE”. A funkció beállításait az előnézeti képernyőn nem lehet módosítani.
A beolvasás és küldés végén hangjelzést fog hallani.
Vissza a tetejére