# KIMENET TŰZÉSE/KIMENET LYUKASZTÁSA

## Áttekintés

Tűzés funkció
A tűzés funkcióval összetűzhetők az elkészült nyomatok. Igényesebb kivitelű anyagokat készíthet, ha a tűzés funkciót a kétoldalas nyomtatással kombinálja.
Ez a funkció meglehetősen sok időt takarít meg egy megbeszélés tájékoztató anyagának, illetve egyéb összetűzött anyagok előkészítése során.
Az alábbi tűzési eredmények eléréséhez kiválasztható a tűzési pozíció és a tűzőkapcsok száma.

Tűzés | Bal | Jobb | Felső
--- | --- | --- | ---
Tűzés 1* |  |  |
Tűzés 2 |  |  |

* A tűzés tájolása („” vagy „”) a papír mérete és tájolása függvényében különböző lehet.
Lyukasztás funkció
A lyukasztás funkcióval kilyukaszthatók az elkészült nyomatok. A lyukak pozíciója a kötési oldal kiválasztásával állítható be.

Bal | Jobb | Felső
--- | --- | ---

- A tűzés funkció használatához finisher vagy gerinctűző finisher szükséges.
- A lyukasztás funkció használatához telepítsen egy lyukasztó modult a finisherbe vagy a gerinctűző finisherbe.
- A maximális tűzési lapszámhoz olvassa el a „MŰSZAKI JELLEMZŐK” c. részt a Gyorsindítási útmutatóban.
- Az egyszerre tűzhető maximális lapszámba beleszámítanak az esetleges borítók és/vagy csatolt mellékletek.
- A gerinctűzés funkcióról további információkat a „ TŰZÖTT BROSÚRA KÉSZÍTÉSE (Brosúra másolás/gerinctűzés) ” részben talál.

- A tűzés nem használható egyszerre az eltolás (a különböző feladatok végrehajtásakor kiadott papírok szétválogatása) funkcióval.
- Ha a gép beállításai között le van tiltva a finisher használata, a tűzés funkció és a lyukasztás funkció sem használhatók.
- Ha a tűzés funkció vagy a lyukasztás funkció le van tiltva a készülék beállításai között, tűzés vagy lyukasztás nem lehetséges.

## Használat

Windows
Kattintson a [Fő] fülre, és válassza a „Fűzési szél” elemet.
Válassza ki a tűzés vagy lyukasztás funkciót.

- A tűzés funkcióhoz a „Tűzés” menüben válassza ki a tűzések számát.
- A lyukasztási funkcióhoz kattintson a [Punch] jelölőnégyzetbe, hogy megjelenjen a pipa jel.

Macintosh
Válassza a [Printer Features] menüt, majd a „Binding Edge” elemet.
Válassza ki a tűzés vagy lyukasztás funkciót.
Válassza ki a tűzések számát. A lyukasztási funkcióhoz kattintson a [Punch] jelölőnégyzetbe, hogy megjelenjen a pipa jel.
Vissza a tetejére