# MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSE AZ OLDALSÓ TÁLCA HASZNÁLATÁVAL

## Áttekintés

Az oldalsó tálca a normál papíron kívül vetítőfóliára, borítékokra, indexfüles papírra és egyéb speciális nyomathordozóra is lehetővé teszi másolatok készítését.
Az oldalsó tálcába betölthető papírtípusokról lásd a "HASZNÁLHATÓ PAPÍRTÍPUSOK" részt. A papír oldalsó tálcába történő betöltésekor betartandó óvintézkedésekről lásd a „PAPÍR BETÖLTÉSE AZ OLDALSÓ TÁLCÁBA” részt.

## Használat

Töltsön papírt az oldalsó tálcába.

- PAPÍR BETÖLTÉSE AZ OLDALSÓ TÁLCÁBA

Koppintson a [Papír Forrás] gombra, majd az oldalsó tálca gombjára.
Az egyes tálcák gombjai jelzik a betöltött papír méretét és típusát.

- PAPÍRTÁLCA KIVÁLASZTÁSA MÁSOLÁSHOZ

Koppintson a [Típus és Méret] gombra, majd válassza ki a papír típusát és méretét.

- AZ OLDALSÓ TÁLCÁBA HELYEZETT PAPÍR TÍPUSÁNAK ÉS MÉRETÉNEK MEGADÁSA

Helyezze be az eredetit, majd érintse meg az [Előnézet] gombot.
Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
- DOKUMENTUMÜVEG

A másolás megkezdéséhez érintse meg a [Start] gombot.
Ha a másolatokból csak egy sorozatot készít, akkor nem kell megadnia a példányszámot.
Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:
a példányszám megadásához koppintson a példányszám kijelző gombra.
Vissza a tetejére