# NAGYSZÁMÚ EREDETI MÁSOLÁSA EGYSZERRE(EGYESÍTÉS)

## Áttekintés

Nagyszámú eredeti másolásakor ez a funkció sorozatokra osztja az eredetiket, az egyes sorozatokat pedig egyenként az automatikus dokumentumadagolóba tölti.
Használja ezt a funkciót, ha egy munkafolyamatban szeretné másolni az eredetiket, de a számuk nagyobb az egyszerre behelyezhető maximumnál.
Ez a funkció olyankor hasznos, amikor nagyszámú eredeti másolatait szeretné több sorozatba rendezni. Mivel az összes eredeti másolása egy munkafeladat részeként történik, ez megkíméli Önt a másolatok összerendezésétől, ami szükséges lenne, ha az eredetik külön másolási feladatokra lennének osztva.
Az eredetik sorozatokban történő beolvasásakor úgy ossza szét a lapokat, hogy a számuk egyik sorozatban se haladja meg a behelyezhető maximumot, ezután kezdje a beolvasást az első oldalt tartalmazó sorozattal.
Az egyéni másolási beállításokat konfigurálni lehet minden külön beolvasni kívánt eredeti sorozatra.

- Az Egyesítés módot az eredeti beolvasása előtt kell megadni.
- Ha a dokumentumtárolás funkcióban található Gyors fájl mappa megtelt, az akadályozza a másolást egyesítés módban. Törölje a felesleges fájlokat a Gyors fájl mappából.

Az Egyesítés mód nem használható más funkciókkal együtt.

- Dupla oldal másolása
- Könyvmásolás
- Kártyakép
- Többoldalas nagyítás
- A3 (11" x 17") margó nélküli másolat
- Elrendezés ismétlése

## Használat

- Másolás egyesítés módban
- A másolási beállítások megváltoztatása az egyes sorozatok számára

Másolás egyesítés módban
Koppintson az [Egyéb] gombra, majd az [Egyesítés] gombra.
Egy pipa jelenik meg az ikonon.
Az egyesítés mód törléséhez:
A jelölés törléséhez koppintson a [Fel. összeáll.] gombra.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson a [Vissza] gombra.
Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába, majd az első eredeti beolvasásához koppintson az [Előnézet] gombra.
Az eredetiket tegye a dokumentumadagoló tálcába. Az eredetiket a jelzővonalig halmozhatja fel.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ

Szükség szerint változtassa meg a másolási beállításokat.
Ha a másolási beállításokon változtat (Másolási megvilágítás, papírméret/papírtípus stb.), koppintson a [Következő beolvasandó eredeti beállításai] gombra. További információt a következő részben talál: A másolási beállítások megváltoztatása az egyes sorozatok számára”.
Ha a következő eredetit a beállítások változtatása nélkül olvassa be, folytassa az 5. lépéssel.
Helyezze be a következő sorozat eredetit, majd koppintson a [További lapolvasás] gombra.
Ismételje ezt a lépést, míg minden eredetit be nem olvasott.
Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.
Ellenőrizze, hogy a beállítások a kívánt eredményt adják-e.
Az összes beállítás törléséhez:
koppintson a [CA] gombra.
A másolás megkezdéséhez koppintson a [Nyomt. indítása] gombra.
Ha a másolatokból csak egy sorozatot készít, akkor nem kell megadnia a példányszámot.
Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:
A példányszám megadásához érintse meg a példányszám kijelző gombot.

- A másolatok számát nem lehet sorozatonként külön-külön megadni.

A másolási beállítások megváltoztatása az egyes sorozatok számára
Szükség szerint módosítsa az egyes eredeti sorozatok másolási beállításait.
A fenti 4. lépésben a következő eredeti beolvasása előtt hajtsa végre az alábbi lépéseket.
A kezelőpanelen koppintson a [Következő beolvasandó eredeti beállításai] gombra, majd a jelölőnégyzetet állítsa be így:
Másolási beállítások megváltoztatása.
Helyezze be a következő sorozat eredetit, majd koppintson a [További lapolvasás] gombra.
Ismételje ezt a lépést, míg minden eredetit be nem olvasott.
Vissza a tetejére