# ELŐFŰTÉS ÜZEMMÓD

Ez a mód lecsökkenti az égetőmű hőmérsékletét, és a várakozás idejére alacsonyabb energiafogyasztású üzemmódba teszi a gépet.
Az előfűtés üzemmód akkor aktiválódik, ha készenléti üzemmódban eltelik a megadott idő anélkül, hogy a gép feladatot kapna.
Az automatikus kikapcsolás időzítővel összehasonlítva kisebb az energiamegtakarítás, és rövidebb a visszaállási idő.
Előfűtés módban a [Főablak] gomb meg van világítva, az érintőpanel és az [Energiatakarékos mód] gomb megvilágítása pedig kialszik. Az érintőképernyő törlődik ha megérintik, vagy megnyomják a [Kezdőképernyő] gombot.
Az előfűtés mód beállítása:
A „Beállítás mód” menüben válassza az [Energiatakarékos] → [Előfűtés mód beállítása] funkciót.
Az Előfűtés módba lépés előtt 15 másodperccel megjelenik egy üzenet. Az üzenet bezárásához és a normál üzem folytatásához koppintson a [Folytatás] gombra.
Az üzenet a meghosszabbított normál üzemidő vége előtt 15 másodperccel ismét megjelenik.
Ha az üzenet megjelenését követő 15 másodpercen belül nem végez semmilyen műveletet, a gép előfűtés módba lép.
Az üzenet megjelenítésének beállítása:
Állítsa be az [Energiatakarékos] → [Energiatakarékos mód beállítása] → [Üzenet megjelenítése az Előfűtés módba / Auto kikapcsolás módba lépés késleltetéséhez] lehetőséget a "Beállítás mód (rendszergazda)" menüben.
Vissza a tetejére