# PAPÍRADAGOLÁSI HIBA

Ellenőrizze | Megoldás
--- | ---
Elszakadt papírdarab maradt a gépben? | Ellenőrizze, hogy minden papírdarabot eltávolított-e. - ADAGOLÁSI HIBA MEGSZÜNTETÉSE
Túl sok papír van a tálcában? | Ellenőrizze, hogy a papírköteg magassága ne érjen túl a jelzővonalon.
Több oldal adagolódik egyszerre? | Betöltés előtt forgassa át alaposan a papírköteget.
A specifikáción kívül eső papírt használ? | Használjon a SHARP által ajánlott papírt. Más típusokhoz ajánlott papír vagy nem javasolt speciális papírok használata adagolási hibát, gyűrődést vagy szennyeződést eredményezhet. – „KELLÉKEK” a „Gyors áttekintés” részben A nem használható vagy nem ajánlott papírokról további információt itt talál: ALKALMAZHATÓ PAPÍRTÍPUSOK”.
Nedvességet szívott magába a papír a tálcában? | Ha hosszú ideig nem használja a tálcban lévő papírt, vegye ki a papírt a tálcából, és tárolja egy tasakban sötét és száraz helyen.
A papír méretéhez lettek igazítva az oldaltálca papírvezetői? | Igazítsa az oldaltálca lapvezetőit a papír szélességéhez.
Ki van húzva az oldaltálca toldata? | Nagyméretű papír betöltésekor húzza ki a tálcatoldatot.
Piszkos az oldalsó adagoló görgő? | Tisztítsa meg az oldalsó adagoló görgő felületét. – AZ OLDALSÓ ADAGOLÓ GÖRGŐ TISZTÍTÁSA
A5 (5-1/2" x 8-1/2") méretű papír van betöltve? | Ha A5 (5-1/2" x 8-1/2") méretű papírt tölt be, fekvő (A5R (5-1/2" x 8-1/2"R)) tájolásban helyezze be.
Meg van adva a papírméret? | Ha nem szabvány méretet használ, fontos, hogy beállítsa a papírméretet. Ha a tálcába töltött papír mérete megváltozott, ellenőrizze a papírméret beállítást. „Beállítás mód” → [Papírtálca beállítások] → [Tálca regisztráció]
Újabb papírköteget tett az oldaltálcában lévő papírhoz? | Ha papírt ad a tálcában lévő mennyiséghez, vegye ki az oldalsó tálcában maradt papírt, adja a betöltendő köteghez, és egy kötegként tegye vissza. Ha úgy ad hozzá papírt, hogy nem veszi ki a maradék papírt, az adagolási hibát okozhat.

Vissza a tetejére