# SZÖVEG NYOMTATÁSA TABULÁLT PAPÍR INDEXFÜLEIRE(INDEXFÜLES PAPÍR BEÁLLÍTÁSAI/TABULÁLT PAPÍRRA NYOMTATÁS)

## Áttekintés

Kétféle módon nyomtathat a tabulált papír füleire: "Indexfüles papír beállításai" és "Tabulált papírra nyomtatás"”.
Indexfüles papír beállítása
Hozza létre a tabulált papírra nyomtatandó szöveget egy alkalmazásban, és állítsa be a szöveg eltolási távolságát az [Indexfüles papír beállítása] részben a nyomtató-illesztőprogram ablak [Speciális] fülén. A szöveg a fülekre lesz nyomtatva.
Tabulált papírra nyomtatás (csak PCL6 esetén)
Az indexfülekre akkor nyomtat a gép, miközben beilleszti őket a kívánt oldalak közé.
A nyomtató-illesztőprogram tulajdonságok ablak [Extra funkció] fülén a [Tabulált papírra nyomtatás] részben írja be a szöveget, amelyet a fülekre szeretne nyomtatni. Adja meg a részletes beállításokat, úgymint: a fülek mérete, kezdőpozíció, a fülek közötti távolság, és az oldalszámok, ahová az indexfüles papírokat be kell illeszteni.

- Ezek a funkciók Windows környezetben érhetők el.
- A tabulált papírt az oldalsó papírtálcáról kell betölteni.

## Használat

Windows
Indexfüles papír beállítása
Amikor egy alkalmazásban előkészítette az indexfüles papírra nyomtatandó adatokat, hajtsa végre a következő lépéseket:
Kattintson a [Speciális] fülre, majd az [Indexfüles papír beállításai] gombra.
Az érték közvetlen beírásával vagy a gomb segítségével adja meg a kép eltolásának távolságát.
Válassza ki a papírforrást és a papírtípust.
Kattintson a [Papír] fülre, és „Papírforrás”-ként válassza az [Oldalsó tálca], „Papírtípus”-ként az [Indexfüles papír] opciót.
Az oldalsó papírtálca papírtípusát állítsa [Jegyzetpapír] értékre, majd töltsön indexfüles papírt az oldalsó papírtálcába.
Tabulált papírra nyomtatás (csak PCL6 esetén)
Nyissa meg az adatokat, amelyek közé indexfüles papírt szeretne beilleszteni, majd adja meg a beállításokat.
Kattintson az [Extra funkció] fülre.
Válassza az [Indexfüles papír] elemet, majd kattintson a [Beállítások] gombra.
Adja meg az indexfül pozíciójának beállításait.
A kereskedelmi forgalomban kapható indexfüles papírhoz használja a „Felhasználói beállítások” között megtalálható beállításokat, például [A4-5fül-D]. Egyéb típusú indexfüles papírok esetén az első fül pozícióját, a fülek közötti távolságot, valamint a fülek vízszintes és függőleges méreteit megadhatja közvetlenül, vagy módosíthatja a gomb segítségével. Ezután válassza ki az indexfüles papír méretét a „Papírméret” lehetőségei közül.
Adja meg az oldalbeállításokat.
Adja meg az oldalakat, ahova indexfüles papírt szeretne beilleszteni, majd írja be az indexfülekre nyomtatandó szöveget. Válassza ki az előlapot is, és állítsa be az elrendezést.

- Az oldalsó papírtálca papírtípusát állítsa [Indexfüles papír] értékre, majd töltsön indexfüles papírt az oldalsó papírtálcába.
- Az indexfüles papír beállításait elmentheti, és a mentett fájlt megnyithatja a „Felhasználói beállítások” menüpontból is.

Vissza a tetejére