# BEOLVASOTT EREDETIK BÉLYEGZÉSE(IGAZOLÓ BÉLYEGZŐ)

## Áttekintés

Ez a funkció az automatikus dokumentumadagolóval beolvasott eredetiket egyenként lebélyegzi, így ellenőrizheti, hogy a gép jól olvasta-e be az eredetiket.

- Az igazoló bélyegző funkció használatához telepíteni kell a külön beszerezhető bélyegző egységet.
- Kétoldalas eredetik használatánál a gép kétszer bélyegzi le minden eredeti elejét.
- Ha lapolvasás közben hiba történik, a még be nem olvasott eredetit is lebélyegezheti a gép.
- Ha az eredetikre bélyegzett „O” jelzés halványulni kezd, cserélje ki a bélyegzőtartót.
  A bélyegzőtartó cseréjére vonatkozóan lásd „A BÉLYEGZŐTARTÓ CSERÉJE”.

## Használat

Helyezze az eredetiket az automatikus dokumentumadagolóba.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ

Adja meg a rendeltetési helyet.

- RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSE A CÍMTÁRBÓL
- A KIVÁLASZTOTT RENDELTETÉSI HELYEK LISTÁJÁNAK MEGTEKINTÉSE
- KERESÉSI SZÁM HASZNÁLATA A RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSÉHEZ
- CÍM MEGADÁSA MANUÁLISAN
- HÁLÓZATI MAPPA MEGADÁSA
- RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSE A GLOBÁLIS CÍMTÁRBÓL
- ÚJRAKÜLDÉS A KÜLDÉSI NAPLÓ ALAPJÁN

Koppintson a műveleti panelen az [Igazoló bélyegző] gombra vagy az [Egyéb] gombra, majd az [Igazoló bélyegző] gombra.
A megfelelő ikon vagy jelölőnégyzet kiválasztásra kerül.
Ha az [Egyéb] gombra koppint, a beállítások elvégzését követően koppintson a [Vissza] gombra.
Az Igazoló bélyegző beállításának törléséhez:
Koppintson a műveleti panelen az [Igazoló bélyegző] gombra vagy az [Egyéb] gombra, majd az [Igazoló bélyegző] gombra a pipa törléséhez.
Az eredeti beolvasásának megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.
Fax küldése előtt az [Előnézet] gomb segítségével ellenőrizze a kép előnézetét. További információ: A KÜLDENI KÍVÁNT KÉP ELLENŐRZÉSE”. A funkció beállításait az előnézeti képernyőn nem lehet módosítani.
A beolvasás és küldés végén hangjelzést fog hallani.
Vissza a tetejére