# KÖZLAPOK HOZZÁADÁSA VETÍTŐFÓLIÁRA TÖRTÉNŐ NYOMTATÁS ESETÉN(KÖZLAP BESZÚRÁS)

## Áttekintés

Ha vetítőfóliára nyomtat, ez a funkció megakadályozza, hogy a vetítőfólia lapjai egymáshoz tapadjanak, mivel az egyes fóliák közé beszúr egy-egy papírlapot. Szükség esetén a vetítőfóliára nyomtatott tartalmat változatlan formában a megfelelő közlapra is kinyomtathatja.
A vetítőfóliát az oldalsó papírtálcába kell betölteni.

## Használat

Windows
Kattintson az [Extra funkció] fülre.
Válassza a [Közlap beszúrás]-t, és kattintson a [Beállítások] gombra.
Válassza ki a közlap beszúrás beállításait.
Ha a [Nyomtatott] jelölőnégyzetet kiválasztja és a beállítása , akkor a gép a közlapra is ugyanazt a tartalmat nyomtatja, mint a vetítőfóliára. Szükség esetén válassza ki a papírforrást és a papírtípust.
Az oldalsó papírtálca papírtípusát állítsa [Fólia] értékre, majd töltsön vetítőfóliát az oldalsó papírtálcába.

Macintosh
Válassza ki a [Printer Features] opciót.
A [Feature Set] menüben válassza ki a [Transparency Inserts] elemet.
Válassza ki a közlap beszúrás beállításait.
Ha a [Print] jelölőnégyzet ki van választva a „Transparency Inserts” menüpontból, a fóliára nyomtatott tartalom a közlapra is ki lesz nyomtatva. Szükség esetén válassza ki a papírforrást és a papírtípust.
Az oldalsó papírtálca papírtípusát állítsa [OHP] értékre, majd töltsön vetítőfóliát az oldalsó papírtálcába.
Vissza a tetejére