# FÁJLOK KÜLDÉSE

## Áttekintés

A gép eltárolja a fájl mentésekor alkalmazott beállításokat is, így a fájlt ugyanazokkal a beállításokkal küldheti el. Szükség esetén a visszakeresett fájl módosításához a küldési beállításokat is megváltoztathatja.

- Tárolt nyomtatási feladatokat nem lehet továbbítani. (Ha azonban a feladatot úgy tárolták, hogy késleltetést adtak meg a nyomtató-illesztőprogramban, a feladat továbbítható, amennyiben az [Advanced] lap [Printer Features] gombjának beállításában RGB értéket választ ki a "RIP format" beállításhoz.)

- Ezekhez a küldési módokhoz telepíteni kell a megfelelő opciókat.
- A fájlt nem lehet továbbítani, ha az alábbi módok közül bármely másik szerepel az elmentett fájlban.
  Másolásnál „Brosúra”, „Borító/Beszúrás”, „Több fénykép”, „Többoldalas nagyítás”, „2 1-re”.
- A fájlt továbbítani lehet, ha az alábbi módok közül bármely másik szerepel az elmentett fájlban, de a többi funkciót nem lehet használni.
  „Margó eltolás”, „Közlap beszúrás”, „Könyvmásolás”, „Jegyzettömb másolás”, „Pecsét”, menüpont, „Középre helyezés”.
- A fájl tárolásakor használt nagyítási vagy kicsinyítési aránytól függően előfordulhat, hogy a tárolt fájl nem küldhető el a kiválasztott felbontással. Ebben az esetben próbálja módosítani a felbontást.
  Ha viszont az internet fax funkcióval küld el egy tárolt fájlt, előfordulhat, hogy az átvitel módosított felbontással sem lehetséges.

## Használat

A kívánt fájl kiválasztása után kövesse az alábbi lépéseket.

- AZ ELŐHÍVNI KÍVÁNT FÁJL KIVÁLASZTÁSA

A műveleti panelen koppintson a [Küldés] gombra.
Válassza ki a küldési beállításokat.
Koppintson a [Start] gombra.
Vissza a tetejére