# AZ EREDETI KÉPTÍPUS ÉS A MEGVILÁGÍTÁS MÓDOSÍTÁSA

## Áttekintés

Az optimális lapolvasás érdekében az eredetitől függően kell kiválasztani a megvilágítást és az eredeti képtípust.
Ha több eredeti oldal beolvasásához a dokumentumüveget használja, minden oldalcserénél módosítsa a megvilágítási beállítást.
Ha az automatikus dokumentumadagolót használja, a lapolvasás megkezdése után a megvilágítási beállítást már nem módosíthatja. (Ha az Egyéb menüben az „Egyesítés” opciót használja, mindig módosítsa a megvilágítást, ha új eredeti sorozatot helyez a gépbe.)
Megvilágítási beállítások

Megvilágítás | Javaslat
--- | ---
Auto | Ez a beállítás automatikusan beállítja a megvilágítást az eredeti világos és sötét részeihez.
Kézi | 1-2 | Válassza ki ezt a beállítást, ha az eredeti sötét szövegből áll.
3 | Válassza ki ezt a beállítást, ha az eredeti normál (nem sötét és nem világos).
4-5 | Válassza ki ezt a beállítást, ha az eredeti világos szövegből áll.

Az eredeti típusának kiválasztása (lapolvasás mód, adatbevitel mód)

Elem | Leírás
--- | ---
Auto | Ez a beállítás automatikusan kiválasztja az eredetinek megfelelő eredeti képtípust.
Kézi | Szöveg/Nyomt.Fotó | Ez a mód biztosítja a legjobb egyensúlyt az olyan eredeti beolvasásához, amely szöveget és nyomtatott fotót is tartalmaz, mint például egy folyóirat vagy katalógus.
Szöv./Fotó | Ez a mód biztosítja a legjobb egyensúlyt az olyan eredeti beolvasásához, amely szöveget és fotókat is tartalmaz, mint például egy fotó mögé helyezett szöveges dokumentum.
Szöveg | Használja ezt a módot átlagos szöveg dokumentumokhoz.
Fotó | Használja ezt a módot fotók beolvasásához.
Nyomtatott fotó | Ez a mód a legmegfelelőbb nyomtatott fényképek beolvasásához (például fotók egy magazinban vagy katalógusban).
Térkép | Ez a mód a színárnyalatokat és a finom részleteket tartalmazó térképek másolásához a legjobb.

## Használat

Érintse meg a [Megvilágítás] gombot.
Koppintson az eredeti típus alapján beállítani kívánt eredeti típushoz hozzárendelt gombra.
A megvilágítás módosításához koppintson a jelre.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson a jelre.
Az [Auto] beállítás kiválasztása esetén a megvilágítás módosítása az eredeti képtípust automatikusan [Szöveg] módra állítja be.

Internet fax módban
Érintse meg a [Megvilágítás] gombot.
A megvilágítás módosításához koppintson a jelre.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson a jelre.
Az [Auto] beállítás kiválasztása esetén a gép a megvilágítást "3"-ra állítja be.
Vissza a tetejére