# INVERZ FEKETE-FEHÉR FUNKCIÓ HASZNÁLATA MÁSOLÁSKOR(INVERZ F/F)

## Áttekintés

Ez a funkció a fekete és fehér színek megfordítás révén negatív képet hoz létre másoláskor.
A (rengeteg festéket felhasználó) nagy fekete területeket tartalmazó eredetik a festékfogyasztás csökkentése érdekében az Inverz fekete-fehér funkcióval is másolhatók.

- Az Inverz F/F funkciót a másolás megkezdése előtt kell beállítani.
- A funkció kiválasztásakor a megvilágítás „Eredeti képtípus” beállítása automatikusan „Szöveg” értékre vált.

## Használat

Érintse meg az [Egyéb], majd az [Inverz F/F] gombot.
Egy pipa jelenik meg az ikonon.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson a [Vissza] gombra.
Az Inverz F/F törlése:
Koppintson az [Inverz F/F] gombra.
Helyezze be az eredetit, majd érintse meg az [Előnézet] gombot.
Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
- DOKUMENTUMÜVEG

Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.
Ellenőrizze, hogy a beállítások a kívánt eredményt adják-e.
Az összes beállítás törléséhez:
koppintson a [CA] gombra.
A másolás megkezdéséhez érintse meg az [Start] gombot.
Ha a másolatokból csak egy sorozatot készít, akkor nem kell megadnia a példányszámot.
Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:
A példányszám megadásához érintse meg a példányszám kijelző gombot.
Vissza a tetejére