# A FELADATSOR ÉRTELMEZÉSE

Az „Állapot” ablakban megjelenő feladatikonok és üzenetek jelentése a következő:

- A feladat típusát jelző ikonok
- Az „Állapot” ablakban megjelenő üzenetek

A feladat típusát jelző ikonok

| Nyomtatási feladat (RGB/CMYK) |  | Másolási feladat
| Lapolvasás e-mailbe feladat |  | Lapolvasás FTP-re feladat
| Lapolvasás hálózati mappába feladat |  | Lapolvasás az asztalra feladat
| Internet-Fax küldése feladat (Közvetlen SMTP is) |  | PC-I-fax küldési feladat
| Szken HDD-re fájlnyomtatási feladat |  | Internet-Fax fogadási feladat (Közvetlen SMTP is)
| Körözvény feladat* Bejövő útválasztási feladat |  | Tandem másolási/nyomtatási feladat
| Több fájl ismételt nyomtatása (egyetlen fájlba csoportosításként) |  | OSA lapolvasási feladat

* Többmódos körözvény feladatoknál jelenik meg.

Az „Állapot” ablakban megjelenő üzenetek
Folyamatban lévő feladat

Kijelző | Állapot
--- | ---
„Nyomtatás” | Nyomtatás folyamatban
„Másolás” | Másolás folyamatban
„Csatlakozás” | Csatlakozás
„Küldés” | Küldés
„Fogadás” | Fogadás
„Tel” | Beszélgetés a másik féllel mellékvonalon
„Leállított” | A feladat le lett állítva.
„FAST adatforgalom folyamatban” | FAST adatforgalom folyamatban
"Festék kifogyott” | Festék kifogyott
„Papír kifogyott” | Papír kifogyott
„Papírelakadás” | Papírelakadás
„Várakozás” | Várakozás
„Bemelegedés” | Bemelegedés
„Korlát” | A korlátbeállítás elértével
„Hiba” | A feladat végrehajtása közben hiba történt.

Késleltetett feladat

Kijelző | Állapot
--- | ---
„Várakozás” | A feladat végrehajtásra várakozik.
„Újrahívás mód” | A feladat küldését kommunikációs hiba vagy más probléma miatt újra megkísérli a gép.
„Az adatküldés visszaigazolására vár” | Az Internet fax adatküldés visszaigazolására vár
Megjelenik a nap és az idő | Időzített küldési feladat (a megadott idő látható)

Kész feladat

Kijelző | Állapot
--- | ---
„OK” | Normál befejezés
„Küldés OK” | A küldés befejeződött.
[Memóriában] | A fogadás befejeződött, de a fax még nincs kinyomtatva. A fogadott adatokat (minden oldalt) a gép még nem nyomtatta ki/nem továbbította. (A fogadott adatok nem lettek törölve.)
„Megkapta” | A fogadott faxadatokat a gép kinyomtatta. A gép faxot fogadott. A fogadott adatokat (minden fájlt) a gép eltárolt.
„Továbbítás OK” | A fogadott adatokat/fogadott adatokat (minden fájlt) a gép továbbította.
„FAST adatforgalom folyamatban” | FAST adatforgalom folyamatban
„Leállított” | A feladat le lett állítva.
„Törlés” | A fogadott adatokat a képellenőrzési képernyőről törölték.
„Sikeres küldésű rendeltetési helyek/összes OK rendeltetési helyek száma” | A körfax küldés, sorozatos lehívás vagy bejövő útválasztás művelete befejeződött. Ha összesen öt rendeltetési helyből három volt sikeres, akkor a „003/005 OK” jelenik meg.
„Nem válaszol” | Hiba történt, mert a rendeltetési hely nem válaszol.
„Foglalt” | Hiba történt, mert a másik fél foglalt volt.
„OK JELENTÉS” | „Sikeres fogadás” üzenet megérkezett
"NG riport" | „Sikeres fogadás” üzenet megérkezett
NO JELENTÉS | Fogadási megerősítés időtúllépés
„E-mail beérkezett” | Nem Internet fax típusú e-mail érkezett
„Elutasítva” | A küldő féltől érkező fax fogadását a nemkívánatos fax funkció blokkolta.
„NGxxxxxx” | A küldés/fogadás sikertelen volt, mert kommunikációs hiba történt (az xxxxxx helyén 6-jegyű hibakód jelenik meg).
„Hiba” | A feladat végrehajtása közben hiba történt.

Vissza a tetejére