# JELSZÓVAL VÉDETT FAX NYOMTATÁSA(FOGADOTT ADATOK MEGŐRZÉSI BEÁLLÍTÁSAI)

Ha engedélyezi ezt a beállítást, a memóriába anélkül fogadhat és tárolhat faxokat, hogy kinyomtatná őket. A faxok kinyomtatásához meg kell adni egy jelszót.
Ha ezt a funkciót használja, a fax beérkezésekor megjelenik egy jelszóbeviteli képernyő az érintőpanelen.
Ennek a műveletnek a végrehajtásához a felhasználónak rendelkeznie kell [Hozzáférés fax adatokhoz] engedéllyel.
A fogadott adatnyomat beállítása megőrzésének engedélyezése:
A „Beállítás mód” menüben válassza ki a [Rendszerbeállítások] → [Képküldés beállítások] → [Kezelési beállítások] → [Alapértelmezett beállítások] → [Fogadott adatok megőrzési beállításai] pontot.
Ha a számgombok segítségével megadja az előzőleg beprogramozott négyjegyű jelszót, megkezdődik a nyomtatás.
A [Törlés] gombra koppintáskor bezáródik a jelszóbeviteli képernyő, de az érintőpanelen villog az „adatok a memóriában” gomb. A jelszóbeviteli képernyő újra megjelenik, ha a villogó gombra koppint, vagy módot vált.

- A fogadott adatok listájának megjelenítése a jelszó megadása után:
  A „Beállítás mód” menüben válassza ki a [Rendszerbeállítások] → [Kezelési beállítások] → [Feladat részleteinek beállításai] → [Beállítás előnézete] → [Fogadott adatok ellenőrzési beállítása] pontot.
- A fogadott adatok továbbítása egy másik készülékre:
  A „Beállítás mód” menüben válassza ki a [Rendszerbeállítások] → [Faxadatok fogadása/továbbítása] pontot.

Nyomtatás előtt az érintőpanelen ellenőrizheti a fogadott adatok képét.

- A KÉP ELLENŐRZÉSE NYOMTATÁS ELŐTT

- A fogadott faxok megőrződnek a memóriában attól függetlenül, hogy automatikusan vagy manuálisan érkeztek-e.
- Amikor a fogadott adatokat másik gépre továbbítja, a memóriában tárolt adatok is továbbítódnak. Ekkor ugyanaz a jelszóbeviteli képernyő jelenik meg, mint nyomtatás esetén. A továbbítás nem történik meg, amíg meg nem adja a jelszót.

Vissza a tetejére