# KÍVÜL

Ez a rész a gép külső részén található elemek nevét és funkcióját ismerteti.
×
Automatikus dokumentumadagoló
Automatikusan adagolja és beolvassa a többoldalas eredetiket. Típusoknál a 2 oldalas eredetik mindkét oldala automatikusan egy időben beolvasható.
- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
×
Elülső ajtó
Nyissa ki az ajtót a hálózati főkapcsoló "be" vagy "ki" állapotba kapcsolásához vagy a festékkazetta kicseréléséhez.
- A GÉP BEKAPCSOLÁSA
– A FESTÉKKAZETTA CSERÉJE
×
Kimeneti tálca (középső tálca)*
A nyomtatott papír ebbe a tálcába kerül.
×
Kezelőpanel
Ezen a panelen található az [Üzem] gomb, az [Energiatakarékos] gomb/kijelző, a [Főablak] gomb, a hálózati főkapcsoló gomb, a faxfogadás visszajelzője és az érintőpanel.
Az érintőpanel segítségével kezelheti ezeket a funkciókat.
- KEZELŐPANEL
×
Jobb oldali tálca*
Beállítható, hogy a nyomatok ebbe a tálcába kerüljenek.
Ha beállítja, hogy a faxon vagy Internet faxon kapott eredetik ebbe a tálcába kerüljenek, elkülönítheti azokat a másolatoktól.
×
Finisher*
Ez tűzi össze a papírokat.
Lyukasztó modul is telepíthető hozzá, mellyel lyukak lyukaszthatók a papírba.
- FINISHER
×
Gerinctűző finisher (nagyméretű rendező)*
Tűzi és összehajtja a papírt. Lyukasztó modul is telepíthető hozzá, mellyel lyukak lyukaszthatók a papírba.
- GERINCTŰZŐ FINISHER (NAGYMÉRETŰ RENDEZŐ)
×
Papírtovábbító egység*
Ez az egység a kinyomtatott papírt a finisher (nagyméretű rendező), a gerinctűző finisher vagy a gerinctűző finisher (nagyméretű rendező) egységbe továbbítja, illetve a gép és a finisher (nagyméretű rendező), a gerinctűző finisher vagy a gerinctűző finisher (nagyméretű rendező) közötti közvetítőként működik.
×
USB port (A típus)
USB-eszközt, például USB-memóriaeszközt lehet vele a géphez csatlakoztatni.
USB-kábelként árnyékolt kábelt használjon.
Támogatja az USB 2.0 (Hi-Speed) szabványt.
×
Billentyűzet*
Az érintőpanelen megjelenő szoftveres billentyűzet helyett használható. Ha nincs használatban, a kezelőpanel alatt tárolható.
×
1. tálca
Ebben a tálcában tárolhatja a papírt.
- PAPÍR BETÖLTÉSE A TÁLCÁBA
×
2. tálca (álló/500/2x500/3x500/500 és 2000 lapos papírfiók esetén)*
Ebben a tálcában tárolhatja a papírt.
- PAPÍR BETÖLTÉSE A TÁLCÁBA
×
3. tálca (álló/2x500/3x500 lapos papírfiók esetén)*
Ebben a tálcában tárolhatja a papírt.
- PAPÍR BETÖLTÉSE A TÁLCÁBA
×
3. tálca (állvány/500 és 2000 lapos papírfiók esetén)*
Ebben a tálcában tárolhatja a papírt.
- 3–4. TÁLCA (ÁLLVÁNY/2000 LAPOS PAPÍRFIÓK)
×
4. tálca (álló/3x500 lapos papírfiók esetén)*
Ebben a tálcában tárolhatja a papírt.
- PAPÍR BETÖLTÉSE A TÁLCÁBA
×
4. tálca (állvány/500 és 2000 lapos papírfiók esetén)*
Ebben a tálcában tárolhatja a papírt.
- 3–4. TÁLCA (ÁLLVÁNY/2000 LAPOS PAPÍRFIÓK)
×
5. tálca (nagy kapacitású papírtálca esetén)*
Ebben a tálcában tárolhatja a papírt.
- PAPÍR BETÖLTÉSE A NAGY KAPACITÁSÚ TÁLCÁBA
×
Oldalsó tálca
Használja ezt a tálcát a papír kézi adagolásához.
Amikor A4R vagy 8-1/2" x 11"R méretűnél nagyobb papírt tölt be, mindig húzza ki az oldalsó tálca toldatát.
- PAPÍR BETÖLTÉSE AZ OLDALSÓ TÁLCÁBA
×
Lyukasztó modul*
A kimenet lyukasztására szolgál. Használatához gerinctűző finisher, gerinctűző finisher (nagyméretű rendező) vagy finisher (nagyméretű rendező) szükséges.
- LYUKASZTÓ MODUL
×
Finisher (nagy gyűjtőtálcás)*
Összetűzi a papírt. Lyukasztó modul is telepíthető hozzá, amellyel lyukak készíthetők a kinyomtatott anyagba.
- Finisher (nagy gyűjtőtálcás)
×
Gerinctűző finisher*
Tűzi és összehajtja a papírt. Lyukasztó modul is telepíthető hozzá, amellyel lyukak készíthetők a kinyomtatott anyagba.
- GERINCTŰZŐ FINISHER
Érintse meg a nevet, hogy felbukkanjak az adatai.
* Opcionális Vissza a tetejére