# LAPOLVASÁSI BEÁLLÍTÁSOK

A képküldés funkcióhoz (lapolvasás, internet fax, stb.) kapcsolódó beállítások konfigurálhatók.
Lapolvasási beállítások
Az alábbi beállítások vonatkoznak a lapolvasásra.
Alapértelmezett feladó beállítása
A gép az itt eltárolt adatokat használja fel, ha lapolvasás e-mailbe végrehajtásakor a küldési beállításokban nem ad meg [Válasz címzettje] értéket.
Feladó neve
Adja meg a feladó alapértelmezett nevét (legfeljebb 20 karakter).
Forrás címe
Adja meg a válasz alapértelmezett címét (legfeljebb 64 karakter).
Ha csak a feladó nevét tárolták, a gép nem használja fel azt a feladó adataihoz.
Alapértelmezett színes mód beállítások
Az e-mail cím, a hálózati mappa, az FTP és az Asztal részben a színes és fekete-fehér funkcióhoz is válasszon ki egy alapértelmezett színes mód beállítást. A "Lapolvasó közös" beállítást akkor adja meg, ha nem e-mailt állít be.
Auto (Mono2, szürkeárnyalatos*), színes, szürkeárnyalatos, Mono 2
* Fekete-fehér eredeti lapolvasása esetén, [Auto] színes mód beállítás mellett
FF beáll. megváltoztatásának letiltása auto módban: Ha a színes mód beállítása Auto, letiltja az alapképernyőről a fekete-fehér beállításokat.
Kezdeti Fájlformátum Beállítása
Állítsa be, hogy mi legyen a kezdeti fájlformátum, ha e-mail, hálózati mappa, FTP vagy asztal módban elküld egy fájlt. A "Lapolvasó közös" beállítást akkor adja meg, ha nem e-mailt állít be.
Fájltípus
PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, Kompakt PDF*2, 5, Kompakt PDF (Ultra finom)*2, 5, Kompakt PDF/A*4, Kompakt PDF/A (Ultra finom)*4, Titkosított PDF, Titkosítás/kompakt PDF*3, 5, Titkosítás/kompakt PDF (ultra finom)*3, 5, XPS
*1 A [Fekete-fehér] kiválasztása esetén a formátum [TIFF].
*2 A [Fekete-fehér] kiválasztása esetén a formátum [PDF].
*3 A [Fekete-fehér] kiválasztása esetén a formátum [Titkosított PDF].
*4 A [Fekete-fehér] kiválasztása esetén a formátum [PDF/A].
*5 Ha telepítve van a lapolvasó funkció bővítőkészlet.
Fekete-fehér
Tömörítési Mód: Nincs, MH (G3), MMR (G4)
Színes/szürkeárnyalatos
Adattömörítési ráta: Alacsony, Közepes, Magas.
Fekete betűk kiemelése
Megadott oldalak fájlonként
Több oldal beolvasásakor külön fájl hoz létre minden beolvasott oldalhoz.
Ha a beállítás engedélyezve van, megadható a fájlonkénti oldalszám.
Oldalak száma
Fájlonkénti oldalszámhoz bármilyen számú oldal megadható. A beállítást a [Megadott oldalak fájlonként] opció engedélyezése esetén lehet alkalmazni.
Ha a [JPEG] lett kiválasztva fájltípusként, a [Megadott oldalak fájlonként] funkció nem választható ki.
Tömörítési mód szórásnál
Kiválasztja a tömörítési módot a lapolvasás e-mailbe vagy az internet fax opció használatával történő csoportos küldéshez. Az itt beállított tömörítési mód minden rendeltetési helyre vonatkozik a hozzájuk tartozó egyedi tömörítési mód beállításoktól függetlenül.
F/F
MH (G3), MMR (G4)
Színes/szürkeárnyalatos
alacsony, közepes, magas,
javított gótikus
E-mail csatolt fájl maximális mérete (e-mail)
A túlzottan nagy méretű képfájlok lapolvasás e-mailbe üzemmódban történő küldésének elkerülése érdekében fájlméret korlátozást lehet beállítani 1 MB és 10 MB közötti értékre, 1 MB mértékű léptetéssel. Ha az eredeti beolvasásával létrehozott képfájlok teljes mérete meghaladja a korlátot, a képfájlok törlődnek.
Ha nem kíván határértéket megadni, válassza ki a [Korlátlan] opciót.
Ha kiválasztja a [Ha az email melléklete(k) mérete meghaladja a maximumot, több fájlban lesz elküldve.] lehetőséget, akkor Lapolvasás E-mail-be funkció által küldött, a beállított maximális méretet (e-mail) meghaladó adatok több fájlra oszthatók.
Ez a beállítás az Internet fax beállítások "E-mail csatolt fájl maximális mérete" opciójához kapcsolódik.
E-mail csatolt fájl maximális mérete (FTP/Asztal/Hálózati Mappa)
Korlátozás állítható be a lapolvasás FTP-re, lapolvasás az asztalra és a lapolvasás hálózati mappába funkciókkal küldhető fájlok méretére. A következő határértékeket lehet kiválasztani: 50 MB, 150 MB, valamint 300 MB. Ha az eredeti beolvasásával létrehozott képfájlok teljes mérete meghaladja a korlátot, a képfájlok törlődnek.
Ha nem kíván határértéket megadni, válassza ki a [Korlátlan] opciót.
Az e-mail és internet fax rendeltetési helyeket is tartalmazó körfax küldésnél az "E-mail csatolt fájl maximális mérete(E-Mail)" opcióban beállított határérték elsőbbséget élvez.
Bcc beállítás
Bcc engedélyezése
Ha titkos másolatot kíván küldeni, engedélyezze ezt a beállítást. A képküldés címtár képernyőn megjeleníti a [Bcc] gombot.
A feladatállapot képernyőn a titkos másolat címének megjelenítése
Ez a funkció a feladatállapot képernyőn és a címlista fülön megjeleníti a titkos másolat címeket.
Lapolvasási funkció tiltása
Állítsa be, ha le szeretné tiltani a távoli PC-lapolvasást.
Alapértelmezett cím beállítása
Alapértelmezett cím beállítása

Lehetőség van egy alapértelmezett cím eltárolására, amely a cím megadása nélkül, a küldést egyszerűen a [start] gomb megnyomásával teszi lehetővé a küldést. Ha a [Felhaszn. e-mail cím alkalmazása belépéshez.] van kiválasztva, a gép a bejelentkezett felhasználó e-mail címét állítja be alapértelmezett rendeltetési helyként.
[A Felhasználó Kezdő könyvtárának alkalmazása bejelentkezéshez] kiválasztása esetén az alapértelmezett cím a bejelentkezett felhasználó kezdő könyvtára.

Ha a felhasználó belső hitelesítéssel jelentkezik be (a gép hitelesíti), a bejelentkezett felhasználó kezdő könyvtár beállítása a "Felhasználói vezérlés" menü "Felhasználólista" elemének "Felhasználó regisztrálása" pontjában van megadva. Ha a felhasználó külső hitelesítéssel jelentkezik be (hálózati hitelesítés), a kezdő könyvtár beállítás a "Hálózati beállítások" menü "LDAP telepítés" elemének "Globális címtár telepítése" pontjában van megadva.

Csak egy alapértelmezett cím állítható be a Lapolvasás E-mail-be, Szkennelés FTP-re, Lapolvasás az Asztalra, valamint a Képolvasás hálózati mappába funkciókhoz.

### Hozzáad

Válassza ki az alapértelmezésben használni kívánt címet.

###### Felhaszn. e-mail cím alkalmazása belépéshez.

A rendszer a bejelentkezett felhasználó e-mail címét állítja be alapértelmezett címként.
Igény szerint állítsa be a következő elemeket.

Elem | Leírás
--- | ---
Lásd még Fax/I-Fax képernyő | Amennyiben a fax/I-Fax képernyőn nem a bejelentkezett felhasználó e-mail címét kívánja alkalmazni alapértelmezett rendeltetési helyként, koppintson az [Alkalmazza a Fax/I-Fax képernyőre is] jelölőnégyzetre a beállításhoz.
Visszavonás engedélyezése | A bejelentkezett felhasználó automatikusan beírt e-mail címét visszavonhatja. A visszavonáshoz koppintson a [Mégsem] gombra a műveleti panelen.

###### Kiválasztás címjegyzékből

- A kívánt címtár megjelenítéséhez szűkítse a keresést betűrend vagy kategória szerint a [Jegyzék] listával. Az [Elemek megjelenítése] opcióval kiválaszthatja az egy időben megjeleníteni kívánt címek számát.
- Ha kiválasztja a kívánt cím nevét, és a [Tárolás] gombra kattint, a kiválasztott cím beállítható alapértelmezett címként.

Vissza a tetejére