# KÉP KÜLDÉSE LAPOLVASÁS MÓDBAN

## Áttekintés

Beolvasás módban kép is küldhető (Beolvasás e-mail-be, Beolvasás FTP-re, Beolvasás az Asztalra, valamint a Beolvasás hálózati mappába).

- Ha a memória az eredetik beolvasása közben megtelik, egy üzenet jelenik meg és leáll a beolvasás.
- A Beolvasás e-mailbe művelet végrehajtásakor figyeljen arra, hogy ne küldjön túl nagy méretű fájlt. Különösen a többoldalas fájlok lehetnek túl nagy méretűek. Amikor egy többoldalas fájlt vagy más nagy méretű fájlt küld, előfordulhat, hogy csökkenteni kell a beolvasott oldalak számát vagy a küldési méretet.

Ne tegyen semmit az eredeti méret érzékelője alá. Ha úgy zárja le az automatikus dokumentumadagolót, hogy alatta van egy tárgy, az megrongálhatja az eredeti méret érzékelőjét, és megakadályozza az eredeti méret helyes felismerését.

## Használat

Helyezze be az eredetit.
Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
- DOKUMENTUMÜVEG

- Az alábbiakban látható tájolással helyezze a gépbe az eredetiket.

- *Nagy méretű, álló tájolású eredetit a „Fekvő tájolás” feliratú ábra szerint tegyen a gépbe, és az 5. lépésben adja meg a behelyezés tájolását.
- Az A5 (5-1/2" x 8-1/2") méretű eredetiket álló (függőleges) tájolással helyezze be a gépbe (). Ha fekvő (vízszintes) () tájolással helyezi be, a gép nem a helyes méretet fogja észlelni. Egy A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) méretű eredeti esetében az eredeti méretét kézzel adja meg.

Adja meg a rendeltetési helyet.

- RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSE A CÍMTÁRBÓL
- A KIVÁLASZTOTT RENDELTETÉSI HELYEK LISTÁJÁNAK MEGTEKINTÉSE
- KERESÉSI SZÁM HASZNÁLATA A RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSÉHEZ
- CÍM MEGADÁSA MANUÁLISAN
- HÁLÓZATI MAPPA MEGADÁSA
- RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSE A GLOBÁLIS CÍMTÁRBÓL
- ÚJRAKÜLDÉS A KÜLDÉSI NAPLÓ ALAPJÁN

A gombon látható ikon jelzi a gombban tárolt rendeltetési hely típusát.
: Lapolvasás e-mailbe
: Lapolvasás FTP-re
: Lapolvasás hálózati mappába
: Lapolvasás az asztalra

- Ha egy gyorsgombra koppintás után nem a gombra koppintva vált képernyőt, akkor a koppintott gomb rendeltetési helyét is automatikusan megadja.
- Ha Lapolvasás e-mailbe feladatot hajt végre, másolatot (Cc) vagy titkos másolatot (Bcc) is küldhet más rendeltetési helyekre. A rendeltetési helyek kijelöléséhez koppintson a gombra.
- Több rendeltetési helyet is megadhat.
- A [Tárgy], a [Fájlnév], [Válasznév] vagy a [Fő szöveg] módosításához koppintson a beviteli mezőjére, vagy az [Opciók] gombra.

- Módosítsa a tárgyat, fájlnevet, válasznevet vagy az üzenet szövegét lapolvasásos küldéskor.

Érintse meg az [Eredeti] gombot.
Koppintson a megfelelő tájolás gombjára.
Adja meg az 1. lépésben behelyezett eredeti tájolását.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson a jelre.

- Módosíthatja a megvilágítást, a felbontást, a fájlformátumot, a színes módot és egyéb beállításokat. Koppintson a gombjaikra.

- EGY EREDETI MINDKÉT OLDALÁNAK AUTOMATIKUS BEOLVASÁSA (KÉTOLDALAS EREDETI)
- LAPOLVASÁSI MÉRET ÉS KÜLDÉSI MÉRET (NAGYÍTÁS/KICSINYÍTÉS)
- A MEGVILÁGÍTÁS ÉS AZ EREDETI KÉPTÍPUS MÓDOSÍTÁSA
- A FELBONTÁS MÓDOSÍTÁSA
- A FORMÁTUM MÓDOSÍTÁSA LAPOLVASÁSI VAGY ADATBEVITELI MÓDBAN
- A SZÍNES MÓD MÓDOSÍTÁSA

- Az [Egyéb] gombra koppintva különböző funkciókat módosíthat, például két eredeti oldal közös küldése egy oldalként, vagy különböző méretű eredetik küldése.

Az eredeti beolvasásának megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.
Az eredeti elküldése előtt az [Előnézet] gombra koppintva ellenőrizze a kép előnézetét.

- Ha az eredetit a dokumentumadagoló fiókba tette, egy hangjelzést fog hallani, ha a beolvasás befejeződött, és a küldés megtörténik.
- Ha az eredetit a dokumentumüvegre tette, az érintőpanelen megjelenik az [Olvasás vége] gomb. Ha az eredeti csak egy oldalas, folytassa a 7. lépéssel. Újabb oldalak beolvasásához folytassa a 6. lépéssel.

Ha [PDF/Titkosítás], [PDF/Titkosítás/Fekete betűk kiemelése], [PDF/Titkosítás/Nagy tömörítés], vagy [PDF/Titkosítás/Nagy tömörítés/Ultrafinom] fájlformátum van beállítva, a [Start] gombra koppintás után a gép kérni fogja Önt, hogy adjon meg egy jelszót.
A billentyűzet képernyő megnyitásához koppintson a [Bevitel] gombra, adjon meg egy legfeljebb 32 karakterből álló jelszót, és koppintson az [OK] gombra. A címzett csak az itt megadott jelszóval tudja megnyitni a titkosított PDF fájlt.
A titkosított PDF művelet törléséhez nyomja meg a [Törlés] gombot. Megjelenik a formátum beállítás képernyő, ahol módosíthatja a fájltípust.
Válasszon egy új fájltípust, majd a küldés megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.
Ha az eredetit a dokumentumüvegre helyzete, cserélje ki a következő eredetire, majd koppintson a [Start] gombra.
Ismételje ezt a műveletet, amíg minden eredetit be nem olvasott.
Koppintson az [Olvasás vége] gombra.
Egy hangjelzést fog hallani, ami azt jelzi, hogy a művelet befejeződött.

- Ha a megerősítési képernyő megjelenése után egy percig semmilyen műveletvégzés nincs, a lapolvasás automatikusan befejeződik, és a küldést a gép késlelteti.
- Koppintson a [Beáll.módosít] gombra, ha minden egyes beolvasott oldal megvilágítását, felbontását, lapolvasási méretét és küldési méretét módosítani szeretné. Ha azonban az Egyéb funkciókban a „Kártyakép” lehetőséget választja ki, páros számú eredeti oldal beolvasásakor csak a megvilágítást módosítsa.

Vissza a tetejére