# A NYOMTATÁS NEM HASZNÁLHATÓ, VAGY NYOMTATÁS KÖZBEN MEGÁLL

Ellenőrizze | Megoldás
--- | ---
Valamelyik tálcából kifogyott a papír? | Tegyen be papírt az érintőpanelen megjelenő utasítások szerint.
A gépből kifogyott a festék? | Cserélje ki a festékkazettát. Ha elfogy a festék, megjelenik egy üzenet, amely tájékoztatja, hogy a festékkazettát ki kell cserélni. További információt a festékkazetta cseréjével kapcsolatban „A FESTÉKKAZETTA CSERÉJE” részben talál.
Adagolási hiba történt? | Vegye ki az elakadt papírt az érintőpanelen megjelenő üzenet utasításai szerint. - "ADAGOLÁSI HIBA MEGSZÜNTETÉSE" a"HIBAKERESÉS" részben
Tele van a kimeneti tálca? | Vegye ki a kész nyomatokat a tálcából, és folytassa a nyomtatást. Ha a kimeneti tálca megtelt, az érzékelő bekapcsol, és leállítja a nyomtatást.
Tele van a festékporgyűjtő tartály? | Cserélje ki a festékporgyűjtő tartályt az érintőpanelen megjelenő üzenet utasításai szerint. - "A FESTÉKPORGYŰJTŐ TARTÁLY CSERÉJE"
Vannak tiltások a mindegyik módban használható tálcákra (másolás, nyomtatás, fax, Internet fax, és dokumentumtárolás)? | Ellenőrizze a beállításokat a [Papírtálcák beállításai] részben, és hogy van-e pipa az egyes módok jelölőnégyzetében ([Engedélyezett feladat adagolása]). A pipa nélküli funkciók nem használhatók nyomtatáshoz az adott tálca használatával. "Beállítás mód" → [Papírtálca beállításai] → [Tálca regisztráció] → [Engedélyezett feladat adagolása]

Vissza a tetejére