# LAPOLVASÁSI MŰVELETEK TÁROLÁSA(PROGRAM)

## Áttekintés

Ez a funkció együttesen programként tárol különböző beállításokat. A tárolt program egy egyszerű művelettel behívható.
Például feltételezzük, hogy A4 (8–1/2"x11") méretű dokumentumokat olvas be egy fájlba, és havonta egyszer elküldi azokat minden leányvállalatnak.

- Ugyanazokat a dokumentumokat küldi minden leányvállalatnak
- Egy összefűzött dokumentum egyes oldalait egymás után továbbítja
- A dokumentumok szélein lévő foltok a küldés előtt törlődnek

Ha nem tárolt munkaprogramot | Ha tárolt munkaprogramot
--- | ---
Adja meg a leányvállalatok címeit. Válassza a dupla oldal beolvasását. Adja meg a Törlés beállítást. Koppintson a [Start] gombra. Olvassa be és küldje el az eredetit. | Koppintson egy tárolt program gombjára. Koppintson a [Start] gombra. Olvassa be és küldje el az eredetit.
Meglehetősen sok időt vesz igénybe a dokumentumok elküldése minden hónapban, mert a fenti beállításokat ki kell választani. Ráadásul időnként hibák keletkeznek a beállítások kiválasztásakor. | Tárolt program esetén a beállításokat egyszerűen kiválaszthatja a program gombjának megnyomásával. Továbbá a továbbítás a tárolt beállításoknak megfelelően zajlik, így nincs hibalehetőség.

Program konfigurálásához:
Koppintson a [Program tárolása – Aktuális tár beállítása] gombra a kezelőpanelen, amely minden mód képernyőn végzett műveletnél megjelenik.

- A program a benne tárolt beállításokat a továbbítás után is megőrzi. Ugyanazokat a beállításokat többször is fel lehet használni küldéshez.
- Az alábbi tartalmakat nem lehet programokban tárolni:
  - A [Hangszóró] billentyű megnyomása
  - Egyedi méretek
  - Kártyakép
  - Oldalváltozások és előnézet közben nem definiált törlések
  - Metaadat bev.
  - Küldési beállítások
  - Saját név kiválasztása
- Legfeljebb 48 program tárolható.
- Egy programban legfeljebb 500 rendeltetési hely tárolható.
- Ha egy programban az alcím és a hozzáférési kódok F-kód rendeltetési helyként vannak megadva, akkor az minden alcímet és hozzáférési kódot rögzít.

Ez a funkció nem használható adatbevitel módban.

## Használat

Helyezze be az eredetit, majd a kezelőpanelen koppintson a [Program behívása] gombra.
A programban tárolt funkciónak megfelelően helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
- DOKUMENTUMÜVEG

Koppintson a kívánt program gombjára.
Konfigurálja a további beállításokat.
A behívott programhoz konfigurálja még a következő beállításokat:

- Képbeállítások: lapolvasási méret
- Küldési méret, fájlformátum, színes mód
- Küldési beállítások
- Egyéb: időzített küldés, kártyakép, fájl, gyors fájl, átviteli jelentés

Ha a program tárolja, külön nem lehet megadni.
Az eredeti beolvasásának megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.
Fax küldése előtt az [Előnézet] gomb segítségével ellenőrizze a kép előnézetét. További információ: A KÜLDENI KÍVÁNT KÉP ELLENŐRZÉSE”.

- A beolvasás és küldés végén hangjelzést fog hallani.
- Ha az eredetit a dokumentumüvegre helyezte, az oldalakat egyenként olvassa be.
  Amikor a beolvasás befejeződik, helyezze be a következő eredetit, és nyomja meg a [Start] gombot.
  Ismételje ezt a műveletet, amíg a gép az összes oldalt be nem olvasta, majd koppintson az [Olvasás vége] gombra.

Vissza a tetejére