# SHARP OSA BEÁLLÍTÁSOK

A Sharp OSA beállításokat akkor használhatja, ha a készülék fel van szerelve külső elszámoló modullal vagy alkalmazási kommunikációs modullal.
Az alkalmazáskommunikációs és a külső elszámoló modul egyes országokban és régiókban az alapfelszereltség része.
Külső elszámoló beállítása
Külső elszámolás felügyelet
Ha engedélyezi ezt a beállítást, a gép külső összesítési üzemmódba lép, és az összesítési funkció külső elszámoló alkalmazással is használható lesz.
Külső kiszolgáló általi hitelesítés engedélyezése
Ha engedélyezi ezt a beállítást, a gép külső hitelesítési üzemmódba lép. A géphez történő hozzáférést a külső alkalmazás vezérli.
A beállítások módosítása esetén a változások a gép újraindítását követően lépnek érvénybe. A gép újraindításához lásd „A GÉP BEKAPCSOLÁSA” részt „A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT” fejezetben.
USB ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSOK
A külső elszámoló modul, illetve az alkalmazás-kommunikációs modul telepítésekor állítsa be a csatlakoztatni kívánt USB-eszköz illesztőprogramját.
Külső billentyűzet
Válassza ki, hogy a belső vagy a külső meghajtót használja-e a külső billentyűzethez.
Kártyaolvasó/író
Válassza ki, hogy a belső vagy a külső meghajtót használja-e az IC kártyaolvasó/íróhoz.
USB memória
Válassza ki, hogy a belső vagy a külső illesztőprogramot használja-e az USB memória meghajtóhoz.
Titkosítási szint
Válassza ki a külső meghajtó használatával történő kommunikáció titkosítási szintjét.
A nincs, az AES-128 vagy az AES-256 érték közül választhat

- Külső meghajtó választása esetén a készülék a csatlakoztatott USB eszközt úgy kezeli, mintha nem lenne csatlakoztatva, ezért az nem használható.
- A beállítások módosítása esetén a változások a gép újraindítását követően lépnek érvénybe.
  A gép újraindításához lásd „A GÉP BEKAPCSOLÁSA” részt.
- USB eszköz csatlakoztatása esetén a csatlakozás ellenőrzéséhez lásd: USB-ESZKÖZ ELLENŐRZÉS”.

Feladat-prioritási beállítások
Beállítja az animáció lejátszási sebességét a Sharp OSA alkalmazásban.
A következő beállításokat konfigurálhatja.

- Elsőbbségi nyomtatás
- Féltónusú
- Elsőbbségi animáció lejátszás

Az [LCD animáció lejátszás] vagy a [Kiegyenlített] lehetőség kiválasztása esetén csökkenhet a feladatok (vagy nyomtatás) feldolgozásának sebessége a készüléken.
A nyomtatási feladatok feldolgozási sebességének növeléséhez válassza az [Elsőbbségi nyomtatás] lehetőséget.
Vissza a tetejére