# NYOMTATÁS BORÍTÉKRA WINDOWS KÖRNYEZETBEN

## Áttekintés

Borítékokra való nyomtatásra az oldalsó tálca használható.

- Az oldalsó tálcában használható papírtípusokról részleteket az „ALKALMAZHATÓ PAPÍRTÍPUSOK” részben talál.
- A papír oldalsó tálcába való betöltésének művelete: PAPÍR BETÖLTÉSE AZ OLDALSÓ TÁLCÁBA”.
- A papírbetöltési művelet részleteit lásd a „PAPÍRADAGOLÁS WINDOWS KÖRNYEZETBEN” részben.
- Boríték használata előtt ajánlott próbanyomtatást végezni a nyomtatási eredmény ellenőrzéséhez.
- Ha olyan nyomathordozót – például borítékot – használ, amelyet csak meghatározott tájolással lehet betölteni a gépbe, 180 fokkal elforgathatja a képet. További információkat „A NYOMTATÁSI KÉP ELFORGATÁSA 180 FOKKAL (Elforgatás 180 fokkal)” részben talál.

## Használat

Válassza ki a boríték méretét az alkalmazás megfelelő beállításainál (a legtöbb alkalmazásban „Page Setup”), majd hajtsa végre a következő lépéseket.
Kattintson a [Papír] fülre, és a „Papírméret” menüben válassza ki a boríték méretet.
Válassza ki az [Oldalsó tálca] opciót a „Papírválasztás” „Papír forrás” menüjéből.
Válassza ki a [Boríték] opciót a „Papírtípus” menüben.
Az oldalsó papírtálca papírtípusát állítsa [Boríték] értékre, majd töltsön borítékot az oldalsó papírtálcába.
Vissza a tetejére