# A KEZELŐPANEL NEM HASZNÁLHATÓ

Ellenőrizze | Megoldás
--- | ---
Világít a hálózati főkapcsoló kijelzője? | Ha a hálózati főkapcsoló kijelzője nem világít, kapcsolja be a főkapcsolót. Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően lett-e a konnektorba bedugva, kapcsolja a hálózati főkapcsolót "" állásba, és nyomja meg az [ÜZEM] gombot a gép bekapcsolásához.
Most kapcsolta be a gépet? | Várjon, amíg megjelenik egy üzenet, amely jelzi, hogy a gép üzemkész. Az [ÜZEM] gomb bekapcsolása után a gépnek némi időre van szüksége a felfűtési művelet végrehajtásához. A felfűtési művelet alatt funkciókat ki lehet választani, azonban feladat nem futtatható.
Villog az [Energiatakarékos mód] gomb? | Bekapcsolt az Automatikus kikapcsolás üzemmód. A gép visszaállításához normál üzemmódba nyomja meg az [Energiatakarékos mód] gombot. - "AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ”
Nyitva van egy ajtó, vagy egy berendezés el van távolítva a géptől? | Olvassa el az üzenetet, és tegye meg a szükséges intézkedést. Figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha egy ajtó nyitva van, vagy egy kiegészítő berendezés el van távolítva a géptől.
Háromszor egymás után nem sikerült bejelentkezni? | A működés újraindulása után jelentkezzen be a helyes felhasználói információkkal. Ha a [Figyelmeztetés, ha a belépés nem sikerül] engedélyezve lett a beállítás módban, és a bejelentkezés 3-szór egymás után sikertelen, figyelmeztetés jelenik meg, és a felhasználó azonosítási művelet 5 percre leáll. (Ha nem ismeri a felhasználói információkat, forduljon a rendszergazdához.) "Beállítási mód" → [Felhasználói vezérlés] → [Alapértelmezett beállítások] → [Figyelmeztetés, ha a belépés nem sikerül]
Megjelenik egy üzenet, hogy az Automatikus belépés sikertelen volt? | Forduljon a rendszergazdához. Hálózati vagy egyéb problémák miatt az automatikus belépés sikertelen. Ha Ön a rendszergazda, nyomja meg a [Rendszergazdai jelszó] gombot, jelentkezzen be rendszergazdaként, és átmenetileg módosítsa az automatikus belépés beállításait. (Állítsa vissza a módosított beállításokat eredeti állapotukba, miután a problémák megoldódtak.)
Megjelenik a „Hívja a szervizt. Kód:xx-xx*." üzenet az érintőpanelen? *Betűk és számok jelennek meg az xx-xx helyén. | Kapcsolja be ismét az eszközt. Ellenőrizze, hogy a feladat állapot kijelző háttérszíne az érintőpanel jobb felső sarkában szürke, és nyomja meg az [ÜZEM] gombot, majd kapcsolja a hálózati főkapcsolót „” helyzetbe. Várjon legalább 10 másodpercet, majd állítsa a hálózati főkapcsolót „” helyzetbe. Amikor a hálózati főkapcsoló színe zöldre váltott, nyomja meg az [ÜZEM] gombot. Ha az [ÜZEM] gomb és a hálózati főkapcsoló többszöri ki- és bekapcsolása után is megjelenik az üzenet, nagy valószínűséggel olyan meghibásodás történt, amelyhez szerelőt kell hívni. Ez esetben fejezze be a gép használatát, húzza ki az hálózati kábelt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot a gép viszonteladójával vagy a legközelebbi hivatalos márkaképviselettel. (Amikor a gép viszonteladóját vagy a legközelebbi hivatalos márkaképviseletet értesíti, tájékoztassa őket a kijelzőn látható hibakódról.)

Vissza a tetejére