# A KÉP EGY RÉSZE LEMARADT

Ha nem tudja megoldani a problémát a kézikönyv megoldásainak segítségével, nyomja meg az [Üzem] gombot, majd állítsa a hálózati főkapcsolót „” helyzetbe. Várjon legalább 10 másodpercet, majd állítsa a hálózati főkapcsolót „” helyzetbe. Amikor a hálózati főkapcsoló színe zöldre váltott, nyomja meg az [ÜZEM] gombot.
Ha a feladatállapot-kijelző háttérszíne az érintőpanel jobb felső sarkában nem szürke, ne kapcsolja ki a hálózati főkapcsolót és ne húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ez megrongálhatja a merevlemezt, illetve a rajta tárolt vagy fogadott adatok elvesztését eredményezheti.

Ellenőrizze | Megoldás
--- | ---
A feladat által kiválasztott papírméret megegyezik a tálcába töltött papír méretével? | Ellenőrizze, hogy a papírméret beállítás egyezik-e a tálcába töltött papír méretével. Windows: A beállítást a nyomtató illesztőprogramjának [Papír forrás] fülén adhatja meg. Ha a [Papírmérethez igazítás] ki lett választva, ellenőrizze a betöltött papírt és a papírméret beállítást. Macintosh: A beállítást a [Page Setup] menüben választhatja ki.
Megfelelő a nyomat tájolásának beállítása (álló vagy fekvő)? | Állítsa be a képnek megfelelő nyomtatási tájolást. Windows: a beállítást a nyomtató-illesztőprogram [Fő] fülén adhatja meg. Macintosh: A beállítást a [Page Setup] menüben választhatja ki.
Jól lettek beállítva a margók az alkalmazás elrendezési beállításában? | Válassza ki a megfelelő papírméretet és szegélyeket az alkalmazás elrendezési beállításaiban. Ha a kép széle kívül esik a gép nyomtatási területén, a szélek lemaradnak a nyomatról.

Vissza a tetejére