# ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSOK

Ha olyan környezetben nyomtat adatokat, ahol nincs nyomtató-illesztőprogram használatban (azaz, ha az MS-DOS rendszer használatával nyomtat adatot, vagy ha olyan PC használatával nyomtat adatokat, amelyre nem telepítették az átadott nyomtató-illesztőprogramot), állítsa be a részletes nyomtatási feltételeket. (Az „Üres oldal nyomtatás letiltása” funkció azonban még PCL nyomtató-illesztőprogram használata esetén is érvényben marad.)
Ha a nyomtató-illesztőprogram használatával nyomtat, a nyomtató-illesztőprogram beállításai elsőbbséget élveznek a nyomtatóállapot beállításaival szemben.
Beállítások

Elem | Beállítás
--- | ---
Másolatok | 1–999 sorozat
Tájolás | Álló Fekvő
Alapértelmezett papírméret | A3W, A3, B4, A4, B5, A5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 12" x 18", 11" x 17", 8K, 16K
Alapértelmezett kimeneti tálca | Középső tálca (Nem látható, ha a finisher telepítve van) Eltolás tálca*1 Finisher felső tálca*2 Finisher alsó tálca*2 Jobb oldali tálca
Alapértelmezett papírtípus | Normál Papír, Fejléces, Előnyomott, Perforált, Újrahasznosított Papír, Színes
Kezdeti felbontás beállítások | 600 dpi 600 dpi (kiváló minőség) 1200 dpi
Üres Oldal Nyomtatásának Letiltása | (Engedélyezve) (Letiltva)
Vonalvastagság*3 | 0–9
Kétoldalas nyomtatás | Egyoldalas Kétoldalas (Könyv) Kétoldalas (Tabló)
Többképes nyomtatás*4 | Többképes 1 képes 2 képes 4 képes 8 képes
Elrendezés Balról jobbra*5 Jobbról balra*5 Balról, felülről jobbra*6 Balról, felülről lefelé*6 Jobbról, felülről balra*6 Jobbról, felülről lefelé*6
Oldalhoz igazítás*7 | (Oldalhoz igazít funkció használata) (Oldalhoz igazít funkció mellőzése)
Kimenet | (Nyomat egységenként funkció használata) (Nyomat egységenként funkció mellőzése) Tűzőkapocs helyzete*1: Nincsen, 1 tűzés hátul, 2 tűzőkapocs, 2 tűzőkapocs (Fent) (Használja a lyukasztást)*8 (Ne használja a lyukasztást)*8
Gyors Fájl | (Letiltva) (Engedélyezve)

*1
  Felszerelt finisher esetén
*2
  A gerinctűző finisher (nagyméretű rendező) vagy a finisher (nagyméretű rendező) telepítése esetén
*3
  Ez a beállítás használható a vektor grafikák vonalszélességének beállításához. A CAD és egyéb speciális használatot kivéve általában nincs szükség ennek a beállításnak a megváltoztatására. A „0” érték kiválasztása esetén a készülék az összes vonalat 1 pont szélességgel nyomtatja ki.
*4
  Ezzel a funkcióval a következő papírméretek használhatók: A3, B4, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14" és 8-1/2" x 11". (Előfordulhat, hogy ez a funkció néhány nyomtatási módnál nem használható.)
*5
  Akkor választható, ha a 2 képest jelölték ki.
*6
  Akkor választható, ha a 4/8 képest jelölték ki.
*7
  Csak PDF, JPEG és TIFF fájlok nyomtatásánál használható.
*8
  Ha lyukasztó modul telepítve van.

Vissza a tetejére