# LYUKASZTÓ MODUL

## Áttekintés

Finisherre vagy gerinctűző finisherre felszerelhető eszköz, amely kilyukasztja az elkészült anyagot.
A lyukasztási hulladék ürítése
A lyukasztás során keletkező hulladékot a lyukasztási hulladéktartály gyűjti össze.
A lyukasztási hulladék ürítésénél kövesse az útmutató előírásait.

## Használat

- A finisher telepítve van
- Finisher (nagy gyűjtőtálcás) telepítve
- A gerinctűző finisher telepítve van
- Gerinctűző finisher (nagy gyűjtőtálcás) telepítve

A finisher telepítve van
<hat lépés összesen >
Nyissa le az ajtót.
Miközben balra nyomja a kart, ütközésig tolja el a finishert balra.
Óvatosan tolja el a finishert ütközésig.
Fogja meg a lyukasztási hulladéktartály fogantyúját, óvatosan húzza ki a dobozt, ürítse ki a lyukasztási hulladékot.
Öntse ki a lyukasztási hulladékot egy papírzacskóba vagy hasonlóba. Ügyeljen, hogy ne szóródjon ki.
Finoman tolja vissza a dobozt.
Miközben balra nyomja a kart, ütközésig tolja el a finishert balra.
Óvatosan tolja el a finishert ütközésig.
Zárja vissza az ajtót.
Finisher (nagy gyűjtőtálcás) telepítve
<négy lépés összesen >
Nyissa ki a lyukasztó modul előlapját.
Húzza ki a dobozt, ürítse ki a lyukasztási hulladékot.
Öntse ki a lyukasztási hulladékot egy papírzacskóba vagy hasonlóba. Ügyeljen, hogy ne szóródjon ki.
Helyezze vissza a dobozt.
Ha a lyukasztási hulladék doboz nem lett megfelelően visszatéve, a nyomtatás nem lesz lehetséges lyukasztással.
Csukja be a lyukasztó modul előlapját.
A gerinctűző finisher telepítve van
<négy lépés összesen >
Nyissa ki az előlapot.
Húzza ki a dobozt, ürítse ki a lyukasztási hulladékot.
Öntse ki a lyukasztási hulladékot egy papírzacskóba vagy hasonlóba. Ügyeljen, hogy ne szóródjon ki.
Helyezze vissza a dobozt.
Zárja vissza az elülső borítót.
Gerinctűző finisher (nagy gyűjtőtálcás) telepítve
<négy lépés összesen >
Nyissa ki a lyukasztó modul előlapját.
Húzza ki a dobozt, ürítse ki a lyukasztási hulladékot.
Öntse ki a lyukasztási hulladékot egy papírzacskóba vagy hasonlóba. Ügyeljen, hogy ne szóródjon ki.
Helyezze vissza a dobozt.
Ha a lyukasztási hulladék doboz nem lett megfelelően visszatéve, a nyomtatás nem lesz lehetséges lyukasztással.
Csukja be a lyukasztó modul előlapját.
Vissza a tetejére