# A HOSSZÚSÁG ÉS SZÉLESSÉG EGYMÁSTÓL FÜGGETLEN NÖVELÉSE/CSÖKKENTÉSE

## Áttekintés

Ez a rész azt mutatja be, hogyan lehet külön megadni a vízszintes és a függőleges másolási arányokat.
Ha 50% a megadott vízszintes arány és 70% a megadott függőleges arány
A másolási arányt az alábbi két eljárás egyikével adhatja meg.

- A rögzített méretarány gombbal
  Bármilyen méretarányt megadhat, ha párosítja az előzetesen beállított értékeket tartalmazó rögzített méretarány gombot és a zoom gombot, amelynek segítségével 1%-os lépésekben módosíthatja a méretarányt.
- A kép méretét megadva
  Adja meg az eredeti és a kimeneti képek méretét, és automatikusan megkapja a megfelelő méretarányt.
  Adja meg a vízszintes és függőleges méretet.

Az automatikus dokumentumadagoló használatakor a függőleges és a vízszintes méretarányt is 25% és 200% között lehet kiválasztani.
Az XY zoom beállítás törléséhez:
Koppintson a [Zoom] fülre vagy a [Törlés] gombra.

## Használat

- A rögzített méretarány gomb használata
- A kép méretének megadása

A rögzített méretarány gomb használata
Koppintson a [Méretarány], majd az [XY zoom] gombra.
Koppintson a [X] jelre, majd állítsa be az X (vízszintes) méretarányt.

- Az arány gyors kiválasztásához először adjon meg egy, a kívánthoz közeli értéket, majd a segítségével finomítsa.
- Koppintson az X (vízszintes) és Y (függőleges) irányok területére, majd a számgombokkal írja be a méreteket.

Koppintson az [Y] gombra, majd az [X] gombnál már megismertetett módon adja meg az Y (függőleges) méretarányt.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson ide:
Ellenőrizze, hogy az aránynak megfelelő papírméret legyen kiválasztva!

A kép méretének megadása
Koppintson a [Méretarány], majd az [XY Zoom] gombra.
Koppintson a [Méret szerint] gombra.
Adja meg a kép és a kimenet X és Y méreteit.
Koppintson a képméretnek és a kimenet méretének megfelelő területre, és a számgombokkal adja meg a méreteket.
Ellenőrizze, hogy az aránynak megfelelő papírméret legyen kiválasztva!
Ha a beállításokkal végzett, koppintson a jelre.

- Ha rossz méretet adott meg:
  Koppintson a [C] gombra, majd adja meg a helyes méretet.
- Az összes beállítás törléséhez:
  Érintse meg a [CA] gombot.

Vissza a tetejére