# NAGYSZÁMÚ EREDETI BEOLVASÁSA EGYSZERRE(EGYESÍTÉS)

## Áttekintés

Ezzel a funkcióval a nagyszámú oldalból álló eredetik sorozatokra bonthatók, az egyes sorozatok az automatikus dokumentumadagolóval beolvashatók, és az összes oldal egy küldéssel továbbítható. Úgy is küldhet faxot, hogy az eredetiket az automatikus dokumentumadagolóba és a dokumentumüvegre is elhelyezi.
Akkor használja ezt a funkciót, ha az eredeti oldalak száma több, mint amennyi az automatikus dokumentumadagolóba egyszerre behelyezhető.
Amikor az eredetiket sorozatokban olvassa be, először az első oldalt tartalmazó sorozatot olvassa be.
Az első sorozathoz kiválasztott beállítások használhatók a további sorozatokhoz is.

- Legfeljebb 999 oldal olvasható be.
  Vegye figyelembe, hogy ha a memóriát más feladatokra is használja, kevesebb oldal olvasható be.
- Ha a memória megtelik a lapolvasás közben, megjelenik egy üzenet, és a küldés törlődik.
- A lapolvasási beállítások minden egyes eredeti sorozat esetén módosíthatók.

## Használat

Helyezze az eredetiket az automatikus dokumentumadagolóba.
Az eredeti a dokumentumüvegen is elhelyezhető.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
- DOKUMENTUMÜVEG

Adja meg a rendeltetési helyet.

- RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSE A CÍMTÁRBÓL
- A KIVÁLASZTOTT RENDELTETÉSI HELYEK LISTÁJÁNAK MEGTEKINTÉSE
- KERESÉSI SZÁM HASZNÁLATA A RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSÉHEZ
- CÍM MEGADÁSA MANUÁLISAN
- HÁLÓZATI MAPPA MEGADÁSA
- RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSE A GLOBÁLIS CÍMTÁRBÓL
- ÚJRAKÜLDÉS A KÜLDÉSI NAPLÓ ALAPJÁN

Koppintson az [Egyéb], majd a [Egyesítés] gombra.
Koppintson az [Egyesítés] gombra.
Az ikonon megjelenik egy pipa.
Az Egyesítés beállítás törléséhez:
A pipa törléséhez koppintson az [Egyesítés] gombra.
Koppintson a [Start] gombra az első készlet beolvasásához.
Fax küldése előtt az [Előnézet] gomb segítségével ellenőrizze a kép előnézetét. További információ: A KÜLDENI KÍVÁNT KÉP ELLENŐRZÉSE”. A funkció beállításait az előnézeti képernyőn nem lehet módosítani.
Helyezze be a következő sorozat eredetit, majd koppintson a [További lapolvasás] gombra.
Az eredeti beolvasásának megszakításához:
Koppintson a ([Lapolvasás törlése]) gombra. Az összes beolvasott adat törlésre kerül.
Koppintson a [Küldés indítás] gombra.

- Ha a megerősítési képernyő megjelenése után egy percig semmilyen műveletvégzés nincs, a lapolvasás automatikusan befejeződik, és a küldést a gép késlelteti.
- A [Beáll. módosít] gombbal minden egyes beolvasott oldal megvilágítása, felbontása, lapolvasási mérete és küldési mérete módosítható. Azonban, ha az Egyesítés funkciót az „Egyéb” „2 1-re” funkciójával együtt használja, az eredeti páratlan számú oldalainak beolvasásakor csak a megvilágítás módosítható.

Vissza a tetejére