# PAPÍRTÁLCA KIVÁLASZTÁSA MÁSOLÁSHOZ

## Áttekintés

A gépet úgy állították be, hogy automatikusan kiválasztja a behelyezett eredetivel azonos méretű papírt tartalmazó tálcát (automatikus papírtálca-kiválasztás).
Ha az eredeti méretét a gép nem megfelelően ismeri fel, mert a méret nem szabványos, vagy a papír méretét másolásnál szeretné módosítani, kézzel is kiválaszthatja a papírtálcát.
Ha a kiválasztott tálcából a másolási feladat során kifogy a papír, és van másik, azonos méretű és típusú papírt tartalmazó tálca, azt a gép automatikusan kiválasztja, majd folytatja a másolási feladatot.
Az eredetileg kiválasztott tálca módosításához:
A „Beállítás mód” menüben válassza ki a [Rendszerbeállítások] → [Másolási beállítások] → [Kezdő állapot beállítások] → [Papírtálca] opciót.

## Használat

Koppintson a [Papír Forrás] gombra, majd a megfelelő tálca gombjára.
Válassza ki az oldalsó tálcát:
Adja meg a papír típusát és méretét az oldalsó papírtálcába helyezett papír alapján.

- AZ OLDALSÓ TÁLCÁBA HELYEZETT PAPÍR TÍPUSÁNAK ÉS MÉRETÉNEK MEGADÁSA

A [Papír Forrás] képernyőt úgy is behívhatja, hogy az alapképernyőn a gép képére koppint.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson a jelre.
A tálca automatikus kiválasztásához:
Érintse meg a [CA] gombot.
Vissza a tetejére