# A MÉRETARÁNY KÉZI KIVÁLASZTÁSA

## Áttekintés

Ez a rész megmutatja, hogyan adhat meg bármilyen arányt, ha olyan papírra másol, amelynek a mérete nem azonos az eredeti méretével, vagy a másolt kép méretét akarja megváltoztatni.
A másolási arányt az alábbi három eljárás egyikével adhatja meg.

- A rögzített méretarány gombbal
  Bármilyen méretarányt megadhat, ha párosítja a leggyakrabban használt szabványos méretek közötti nagyítási és kicsinyítési méretarányokra előzetesen beállított gombot és a zoom gombot, amelynek segítségével 1%-os lépésekben változtathatja a méretarányt, úgymint: .
  A rögzített méretarány gombokhoz további két méretarányt adhat meg, egyet-egyet a nagyításhoz és a kicsinyítéshez.

- A papírméretet megadva
  Adja meg az eredeti és a kimenet papírméretét, hogy automatikusan megkapja a megfelelő méretarányt.

- A kép méretét megadva
  Adja meg az eredeti és a kimeneti képek méretét, és automatikusan megkapja a megfelelő méretarányt.
  Ha a függőleges és vízszintes méretekre is ugyanazt a másolási méretarányt akarja használni, írja be a két méret bármelyikét.

Az automatikus dokumentumadagoló használatakor a függőleges és a vízszintes méretarányt is 25% és 200% között lehet kiválasztani.
Az arány 100%-ra való visszaállítása:
nyomja meg a [Méretarány] gombot az arány menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg a [100%] gombot.
Tetszőleges arány megadása rögzített méretarányként:
A „Beállítás mód” menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Másolási beállítások] →[Másolási beállítás] → [Extra méretarányok hozzáadása vagy változtatása] opciót. A felvett rögzített méretarány kiválasztásához koppintson az [Egyéb méretarány] gombra.

## Használat

- A rögzített méretarány gomb használata
- A papírméret megadása
- A kép méretének megadása

A rögzített méretarány gomb használata
Koppintson a [Méretarány] gombra.
A méretarány beállításához koppintson a rögzített méretarány vagy a gombra.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson a jelre.
Ellenőrizze, hogy az aránynak megfelelő papírméret legyen kiválasztva!

- Két beállítási képernyő áll rendelkezésre. A képernyők között a [Más arány] gombbal válthat át.
- A terület gyors beállításához a számgombokkal először adjon meg egy olyan értéket, amely közel áll a kívánt értékhez, majd a gombokkal módosítson rajta.

- A rögzített méretarány gombokhoz legfeljebb két, gyakran használt arányértéket adhat meg, egyet-egyet a nagyításhoz és a kicsinyítéshez.
  - Másolási Beállítások
- A kezelőpanelen a [Kisebb] gombra koppintva a méretarányt a megadottnál 3%-kal kisebbre állítja.

A papírméret megadása
Koppintson a [Méretarány] gombra.
A [Zoom] fülön koppintson a [Papír szerint] gombra.
Adja meg az eredeti méretét (a betöltött eredeti papírméretét), illetve a másolat méretét (a kész eredmény papírméretét).
Ha a beállításokkal végzett, koppintson a jelre.
Az előnézet képernyőn ellenőrizze, hogy a beállítások a kívánt eredményt adják-e.
Az összes beállítás törléséhez:
Érintse meg a [CA] gombot.

A kép méretének megadása
Koppintson a [Méretarány] gombra.
A [Zoom] fülön koppintson a [Méret szerint] gombra.
Adja meg a kép méretét (a nagyítani vagy kicsinyíteni kívánt kép méretét), illetve a kimenet méretét (a nagyított vagy kicsinyített képek méretét).
Érintse meg a képméretnek és a kimenet méretének megfelelő területet, és a számgombokkal adja meg a méreteket.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson a jelre.
Az előnézet képernyőn ellenőrizze, hogy a beállítások a kívánt eredményt adják-e.

- Ha rossz méretet adott meg:
  Koppintson a [C] gombra, majd adja meg a helyes méretet.
- Az összes beállítás törléséhez:
  Érintse meg a [CA] gombot.

Vissza a tetejére