# KÉT OLDAL KÜLDÉSE EGY OLDALKÉNT(2 1-RE)

## Áttekintés

Két eredeti oldal lekicsinyítése egyenlő méretre, és küldésük egyetlen oldalként. Ez a funkció akkor hasznos, ha sok oldalas az eredeti, és csökkenteni szeretné a küldött oldalak számát.
Szabványos méretek (A4 (8-1/2" x 11") vagy B5 vagy A5 (5-1/2" x 8-1/2")) esetében a gép az eredeti oldalakat az egyszeres adagolóból és a dokumentumüvegről is beolvassa.

- Ez a funkció lapolvasás módban vagy adatbeviteli módban nem használható.
- A 2 1-re funkció csak a nem szabványos (A4 (8-1/2" x 11") vagy B5 vagy A5 (5-1/2" x 8-1/2")) méretű eredetiknél használható.
- Az átvitel nem lehetséges az eredetiénél kisebb méretben.
- Ha az eredeti lapolvasási mérete számértékekkel van megadva, ez a funkció nem használható.
- Ez a funkció nem használható a Dupla oldal beolvasása vagy a Kártyakép funkcióval.

## Használat

Helyezze be az eredetit.
Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
- DOKUMENTUMÜVEG

Adja meg a rendeltetési helyet.

- RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSE A CÍMTÁRBÓL
- A KIVÁLASZTOTT RENDELTETÉSI HELYEK LISTÁJÁNAK MEGTEKINTÉSE
- KERESÉSI SZÁM HASZNÁLATA A RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSÉHEZ
- CÍM MEGADÁSA MANUÁLISAN
- HÁLÓZATI MAPPA MEGADÁSA
- RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSE A GLOBÁLIS CÍMTÁRBÓL
- ÚJRAKÜLDÉS A KÜLDÉSI NAPLÓ ALAPJÁN

Érintse meg az [Egyéb], majd a [2 1-re] gombot.
Egy pipa jelenik meg az ikonon.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson a [Vissza] gombra.
A 2 1-re beállítás törlése:
Koppintson a [2 1-re] gombra a pipa törléséhez.
Érintse meg az [Eredeti] gombot.
Érintse meg az elhelyezett eredeti tájolásának megfelelő [Kép tájolása] gombot.
Ha ez a beállítás helytelen, megtörténhet, hogy nem megfelelő képet fog elküldeni.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson a jelre.
Az eredeti beolvasásának megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.
Fax küldése előtt az [Előnézet] gomb segítségével ellenőrizze a kép előnézetét. További információ: A KÜLDENI KÍVÁNT KÉP ELLENŐRZÉSE”.

- Ha az eredeti oldalakat a dokumentumadagoló tálcába helyezte, a gép minden oldalt beolvas.
  A beolvasás és küldés végén hangjelzést fog hallani.
- Ha az eredetit a dokumentumüvegre helyezte, az oldalakat egyenként olvassa be.
  Amikor a beolvasás befejeződik, helyezze be a következő eredetit, majd koppintson a [Start] gombra. Ismételje ezt a műveletet, amíg a gép az összes oldalt be nem olvasta, majd koppintson az [Olvasás vége] gombra.
  A beolvasás és küldés végén hangjelzést fog hallani.

A megvilágítás, a felbontás, a beolvasási méret és a küldési méret módosításához a beolvasás végét megerősítő képernyőn koppintson a [Beáll.módosít] gombra. (Az eredeti minden páratlan számú oldalának beolvasásakor csak a megvilágítás változik.)
Vissza a tetejére