# A KÉPMINŐSÉG GYENGÍTÉSE FESTÉKTAKARÉKOSSÁGI CÉLBÓL

Ez a funkció minimalizálja a festékfogyasztást olyan másolatok – például belső dokumentumok – készítésekor, amelyeket nem befolyásol, ha a képminőség kissé gyengébb. Háromféle festéktakarékossági szint választható.
Koppintson az [Egyéb], majd a [Festéktakarékos mód] gombra.
Válassza ki a festéktakarékossági szintet.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után a , majd a [Vissza] gombra.
Ha a felhasználói hitelesítés engedélyezett, beállíthatja az egyes felhasználói csoportoknak a festéktakarékos mód használatára vonatkozó jogosultságait.

- JOGOSULTSÁGI CSOPORT LISTA

A festéktakarékos mód beállításainak módosítása:
A „Beállítás mód” menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Energiatakarékos] → [Festéktakarékos mód] elemet.

- A festéktakarékos mód nem érhető el, ha a „Beállítási mód”-ban ki van kapcsolva.
- A festéktakarékos üzemmód nem használható a rejtett minta nyomtatásához.

- A JOGOSULATLAN MÁSOLÁST MEGAKADÁLYOZÓ ADATOK ÁLCÁZÁSA

Vissza a tetejére