# A SZÍNES MÓD MÓDOSÍTÁSA

## Áttekintés

Módosíthatja az eredeti beolvasásához használt színes módot.

Mód | Lapolvasási módszer
--- | ---
Auto | A gép felismeri, hogy az eredeti színes vagy fekete-fehér, és automatikusan kiválasztja a színes vagy fekete-fehér (Mono2 vagy Szürkeárnyalatos) lapolvasást.
Színes | Az eredeti beolvasása színesben történik. Ez a mód a legjobb a színes eredetik, például katalógusok beolvasásához.
Mono2 | Az eredeti színeit a gép fekete vagy fehér színként olvassa be. Ez a mód a legmegfelelőbb a csak szöveget tartalmazó eredetikhez.
Szürkeárnyalat | Az eredeti színei a szürke szín árnyalataiként fekete-fehérben olvasódnak be (szürkeárnyalatos).

Ez a funkció nem használható Internet fax módban.

## Használat

Koppintson a [Színes mód] gombra.
Koppintson az eredeti kívánt színmódjára.
Több, eltérő küldési módú rendeltetési hely esetén a gombra koppintással válassza ki a küldési módot (e-mail, asztal/FTP, internet fax vagy adatbevitel), majd állítsa be az egyes módok színes módjait.
Az automatikus színválasztás F/F módra állításához koppintson a [Szürkeárnyalatos] vagy a [Mono2] gombra.
Adja meg, hogy a fekete-fehér eredetik beolvasásához a Mono2 vagy a szürkeárnyalatos mód legyen-e kiválasztva. Fontos megjegyeznünk, hogy ha a fájlformátum JPEG-re lett állítva, a beolvasás szürkeárnyalatos módban lesz végrehajtva.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson a jelre.
A F/F mód csak akkor állítható be, ha a színes mód beállításánál az [Auto] gombot választotta ki (2. lépés).
Vissza a tetejére