# ELŐRE BEÁLLÍTOTT KÉP HOZZÁADÁSA AZ EREDETIHEZ(EGYEDI KÉP)

## Áttekintés

Ez a funkció hozzáad egy előre tárolt képet az eredetihez.
A következő két típusú egyedi kép használható.

- Egyedi bélyegző
- Egyedi vízjel (Kép bélyegzése szürkeárnyalatos vízjelként)

Egyedi bélyegző
Egyedi vízjel

- A képet előzetesen regisztrálni kell a készüléken a nyomtató-illesztőprogramból.
  A képek regisztrálásáról további információkat az "EGYEDI KÉP REGISZTRÁLÁSA".
- Az egyedi bélyegzőkép másolása laponként történik, nem az eredetik szerint. A 2 1-re, 4 1-re kiválasztása esetén a bélyegző mindegyik nyomatra rákerül.
- Az egyedi bélyegzőképek a regisztrált méretben lesznek másolva. A méret a méretarány változtatásakor sem módosul.
- Az egyes oldalakhoz különböző képek nem adhatók meg.
- Ha az [F/F Start] gombra koppint, akkor még egyedi pecsét kiválasztása esetén is fekete-fehér másolat készül.
- Ha a kép a regisztrált méret vagy pozíció miatt túllóg a megadott papíron, a túllógó rész nem lesz átmásolva.

Az egyedi kép tandem másolással is kombinálható.
Bélyegzőmásolásra akkor van lehetőség, ha az egyedi kép ugyanazzal a fájlnévvel van regisztrálva az elsődleges és a másodlagos készüléken is.
Ha nincs regisztrálva, a másolásra az egyedi kép nélkül kerül sor.
A funkció más funkciókkal való kombinálhatóságát az alábbi táblázat tartalmazza.

Kombinált funkció | Egyedi kép műveletek
--- | ---
Margóeltolás | Az eredeti képpel azonos módon tolódik el.
Törlés | A bélyegzőmásolásra a normál módon kerül sor.
Dupla oldal másolása | A bélyegzőmásolás laponként történik.
Brosúra | A bélyegzőmásolásra a normál módon kerül sor.
Egyesítés | A bélyegzőmásolásra a normál módon kerül sor.
Borítók/közlapok | Az egyedi kép beállításaitól függ.
Közlap beszúrás | A bélyegzőmásolásra a normál módon kerül sor.
2 1-re | A bélyegzőmásolás laponként történik.
Könyvmásolás | A bélyegzőmásolásra a normál módon kerül sor.
Jegyzettömb másolása | A bélyegzőmásolást normál módon történik, függetlenül a kép eltolási beállításaitól.
Kártyakép | A bélyegzőmásolás laponként történik.
Tükörkép | A bélyegzőmásolást normál módon történik, függetlenül a kép tükrözésétől.
Inverz F/F | A kép nyomtatása normál módon történik, a F/F színek felcserélése nélkül. Megjegyzendő, hogy sötét háttérre nyomtatás esetén az alábbi feltétel érvényes. Egyedi pecsét: Fehérrel nyomtatva Egyedi vízjel: Kifehérítés nélkül nyomtatva
A3 széles papír | A bélyegzőmásolásra a normál módon kerül sor.
Középre helyezés | A bélyegzőmásolásra a normál módon kerül sor, középre helyezés nélkül.
Bélyegző | Bélyegzőmásolás a Bélyegző menüben megadott beállításokra.
Több fénykép | Nem kombinálható.
Többoldalas nagyítás | Nem kombinálható.
Minta nyomtatása | A bélyegző a nyomtatott minta alá kerül.
Elrendezés ismétlése | Nem kombinálható.
Kép pozíciója | A képet az eredeti pozícióba nyomtatja, a Kép pozíciója beállításaitól függetlenül.
Könyv felosztás | A bélyegzőmásolás laponként történik.

## Használat

Helyezze be az eredetit, majd érintse meg az [Előnézet] gombot.
Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
- DOKUMENTUMÜVEG

Koppintson az [Egyéb], majd az [Egyedi kép] gombra.
Érintse meg az [Egyedi bélyegző] vagy [Egyedi vízjel] gombot.
Kép kiválasztásához koppintson a [Kép] gombra.
A rendelkezésre álló képek közül válassza ki a kívánt miniatűr kép(ek)et.
Állítsa be a [Oldal nyomtatása] vagy [Eredeti] értékeket.
Egyedi bélyegzőhöz

Oldal nyomtatása | Oldal(ak) megadása bélyegzős másoláshoz. Első oldal vagy Minden oldal
Nyomtatási pozíció | Pozíció megadása bélyegzős másoláshoz.
Eredetik | EREDETI BEHELYEZÉSE ÉS TÁJOLÁSA | Adja meg az eredeti tájolását.
Kétoldalas eredeti típus | Adja meg a kötési oldalt a kétoldalas eredetihez. Könyv vagy tabló
Szög | Adja meg a kép sarkát. 0 fok, –90 fok, 90 fok vagy 180 fok

Egyedi vízjelhez

Minta nyomtatása | Adja meg a vízjel kép nyomtatási mintáját. Átlátszó: Egy eredeti képet tesz átlátszóvá a bélyegzős másoláshoz. Átfedés: Elrejti az eredeti képhez hozzáadott vízjelet a bélyegzős másoláshoz.
Megvilágítás | Válassza ki a vízjel megvilágítását kilenc szint közül.
Oldal nyomtatása | Oldal(ak) megadása bélyegzős másoláshoz. Első oldal vagy Minden oldal
Nyomtatási pozíció | Pozíció megadása bélyegzős másoláshoz.
Eredetik | EREDETI BEHELYEZÉSE ÉS TÁJOLÁSA | Adja meg az eredeti tájolását.
Kétoldalas eredeti típus | Adja meg a kötési oldalt a kétoldalas eredetihez. Könyv vagy tabló
Szög | Adja meg a kép sarkát. 0 fok, –90 fok, 90 fok vagy 180 fok

Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után a , majd a [Vissza] gombra.
Az egyedi kép beállítás törléséhez:
Koppintson a [Ki] gombra.
Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.
Ellenőrizze, hogy a beállítások a kívánt eredményt adják-e.
Az összes beállítás törléséhez:
koppintson a [CA] gombra.
A másolás megkezdéséhez érintse meg a [Start] gombot.
Ha a másolatokból csak egy sorozatot készít, akkor nem kell megadnia a példányszámot.
Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:
A példányszám megadásához érintse meg a példányszám kijelző gombot.
Vissza a tetejére