# A KÉP ISMÉTLÉSE EGY OLDALON(ELRENDEZÉS ISMÉTLÉSE)

## Áttekintés

Ez a funkció több azonos eredeti képet másol egy oldalra. A következő három (3) ismétléses másolástípus közül választhat:

Ismétlési mód | Leírás
--- | ---
Auto | Az egy lapon ismételhető másolatok maximális száma automatikusan kerül kiszámításra az alapképernyőn kiválasztott eredeti mérete, a papír mérete és a másolási arány alapján.
Fix ismétlés | Ha a több kép egy oldalra való másolásához kiválasztja az ismétlések számát, az eredeti méretét és a papírméretet, a másolási arányt automatikusan kiszámítja a készülék, majd lemásolja az eredetit.
Több fénykép | Ez a funkció sorozatosan A4 (8-1/2" x 11") vagy A3 (11" x 17") méretű papírra másol, a fénykép-méretű eredeti másolási arányának módosítása nélkül. A következő öt eredeti méret közül választhat: Legfeljebb 130 mm x 90 mm (3" x 5") méretű eredeti Legfeljebb 70 mm x 100 mm (2-1/2" x 4") méretű eredeti Legfeljebb 57 mm x 100 mm (2-1/8" x 3-5/8") méretű eredeti Legfeljebb 100 mm x 150 mm (5" x 7") méretű eredeti Legfeljebb 65 mm x 70 mm (2-1/2" x 2-1/2") méretű eredeti

- Az ismétlési elrendezést a másolás megkezdése előtt kell beállítani.
- Ha a [Fix ismétlés] során automatikusan beállított képarány a 25 és 400%-os tartományon kívülre esik, hibát eredményez. Adja meg ismét a képismétlés számát.
- A fényképek ismétléses másolásakor az eredetit mindig a dokumentumüvegre helyezze.

Ezt a funkciót nem használhatja a Vegyes méretű eredeti vagy a 2 oldalas másolás funkcióval együtt.

## Használat

- Másolás az ismétlések számának automatikus kiszámításával (Auto)
- Másolás az ismétlések számának megadásával (Fix ismétlés)
- Fénykép méretű eredeti ismétlése valós méretben (Több fénykép)

Másolás az ismétlések számának automatikus kiszámításával (Auto)
Koppintson az [Egyéb], majd az [Elrendezés ismétlése] gombra.
Koppintson az [Auto] gombra.
Ellenőrizze az automatikusan kiszámított képismétlések számát.
Szükség esetén módosítsa az eredeti méretét, a papírméretet vagy a másolási arányt a megfelelő [Eredeti], [Papírforrás] vagy [Másolási arány] gomb segítségével.

- AZ EREDETI MÉRET MEGADÁSA
- A MÉRETARÁNY KÉZI KIVÁLASZTÁSA
- PAPÍRTÁLCA KIVÁLASZTÁSA MÁSOLÁSHOZ

Adja meg a választóvonalat.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után a , majd a [Vissza] gombra.
Az automatikus beállítások törlése:
koppintson a [KI] gombra.
Helyezze be az eredetit, majd érintse meg az [Előnézet] gombot.
Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
- DOKUMENTUMÜVEG

Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.
Ellenőrizze, hogy a beállítások a kívánt eredményt adják-e.
Az összes beállítás törléséhez:
koppintson a [CA] gombra.
A másolás megkezdéséhez érintse meg a [Start] gombot.
Ha a másolatokból csak egy sorozatot készít, akkor nem kell megadnia a példányszámot.
Ha kettő vagy több másolatot szeretne készíteni,
a példányszám-kijelző gombra koppintva állítsa be a példányszámot.

Másolás az ismétlések számának megadásával (Fix ismétlés)
Koppintson az [Egyéb], majd az [Elrendezés ismétlése] gombra.
Koppintson a [Fix ismétlés] gombra.
Az eredeti méret és a papírméret kiválasztásához koppintson rendre az [Eredeti] vagy a [Papírforrás] gombra.

- AZ EREDETI MÉRET MEGADÁSA
- PAPÍRTÁLCA KIVÁLASZTÁSA MÁSOLÁSHOZ

Koppintson az [Ismétlések száma] gombra az ismétlések számának megadásához.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson a jelre.
A másolási aránynál az automatikus számítás eredménye látható.
Ha a számított másolási arány a 25% és 400% közötti tartományon kívülre esik, hiba történik.
Adja meg a választóvonalat.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után a , majd a [Vissza] gombra.
A fix másolási beállítások törlése:
koppintson a [KI] gombra.
Helyezze be az eredetit, majd érintse meg az [Előnézet] gombot.
Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
- DOKUMENTUMÜVEG

Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.
Ellenőrizze, hogy a beállítások a kívánt eredményt adják-e.
Az összes beállítás törléséhez:
koppintson a [CA] gombra.
A másolás megkezdéséhez érintse meg a [Start] gombot.
Ha a másolatokból csak egy sorozatot készít, akkor nem kell megadnia a példányszámot.
Ha kettő vagy több másolatot szeretne készíteni,
a példányszám-kijelző gombra koppintva állítsa be a példányszámot.

Fénykép méretű eredeti ismétlése valós méretben (Több fénykép)
Koppintson az [Egyéb], majd az [Elrendezés ismétlése] gombra.
Koppintson a [Több fénykép] gombra.
Koppintson az [Eredeti] gombra, majd válasszon ki egy eredeti méretet.
Az eredeti méret gombra koppintáskor az eredeti tájolása a „Tájolás” menüpontban látható. Az eredetit a kijelzőn látható tájolásnak megfelelően helyezze el.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson a jelre.
Koppintson a [Papírforrás] gombra, majd válasszon ki egy papírméretet.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után a , majd a [Vissza] gombra.
Ha az [Eredeti] képernyőn a [Legfeljebb 130 mm x 90 mm (3" x 5") méretű eredeti] gombra koppint, csak az A4 méretet tudja kiválasztani.
A több fénykép beállítás törlése:
koppintson a [Ki] gombra.
Helyezze az eredetit a dokumentumüvegre, majd koppintson az [Előnézet] gombra.
Az eredeti tájolását az Eredeti képernyő „Tájolás” állásával ellenőrizheti.
Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.
Ellenőrizze, hogy a beállítások a kívánt eredményt adják-e.
Az összes beállítás törléséhez:
koppintson a [CA] gombra.
A másolás megkezdéséhez érintse meg a [Start] gombot.
Ha a másolatokból csak egy sorozatot készít, akkor nem kell megadnia a példányszámot.
Ha kettő vagy több másolatot szeretne készíteni,
a példányszám-kijelző gombra koppintva állítsa be a példányszámot.
Vissza a tetejére