# A3 (11" X 17") MÉRETŰ EREDETI MÁSOLÁSA A SZÉLEK LEVÁGÁSA NÉLKÜL(A3 (11" X 17") MARGÓ NÉLKÜLI MÁSOLÁS)

## Áttekintés

Ezzel a funkcióval egy teljes A3 (11" x 17") méretű eredetit másolhat teljes méretben, a kép széleinek levágása nélkül. A készülék A3W (12" x 18") méretű papírt használ, amely kicsivel nagyobb, mint az A3 (11" x 17") méretű.
Az A3W (12" x 18") margó nélküli másolást az eredeti beolvasása előtt kell beállítani.
A tűzés és a lyukasztás funkciók nem használhatók.

## Használat

Koppintson az [Egyéb], majd az [A3 (11 x 17) margó nélküli másolat] gombra.
Egy pipa jelenik meg az ikonon.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson a [Vissza] gombra.
Az A3W (12" x 18") margó nélküli másolat beállítás törléséhez:
A jelölés törléséhez koppintson az [A3 (11 x 17) margó nélküli másolat] gombra.
Helyezzen az oldalsó papírtálcába A3W (12" x 18") méretű papírt.
Húzza ki a hosszabbító lapvezetőt, állítsa az A3W (12" x 18") papírszélességhez, majd helyezze a papírt az oldalsó papírtálcába.
Miután az A3W (12" x 18") méretű papírt behelyezte az oldalsó papírtálcába, a „MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSE AZ OLDALSÓ TÁLCA HASZNÁLATÁVAL” című rész leírásai szerint konfigurálja az oldalsó papírtálca beállításait.
Helyezze be az eredetit, majd érintse meg az [Előnézet] gombot.

- DOKUMENTUMÜVEG

Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.
Ellenőrizze, hogy a beállítások a kívánt eredményt adják-e.
Az összes beállítás törléséhez:
koppintson a [CA] gombra.
A másolás megkezdéséhez érintse meg a [Start] gombot.
Ha a másolatokból csak egy sorozatot készít, akkor nem kell megadnia a példányszámot.
Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:
A példányszám megadásához érintse meg a példányszám kijelző gombot.
Vissza a tetejére