# AZ EREDMÉNY OSZLOPBAN MEGJELENŐ INFORMÁCIÓK

A gép hibatípusokat és más információkat nyomtat az átviteli és tevékenység jelentések eredmény oszlopába. Ha átviteli jelentést vagy tevékenység jelentést nyomtat, az eredmény oszlopban ellenőrizze a tranzakció eredményét, majd tegye meg a szükséges lépéseket.
Az eredmény oszlopba nyomtatott üzenetek például

Üzenet | Leírás
--- | ---
OK | Az átvitel rendben befejeződött.
OK JELENTÉS | Fogadási jelentést kértek a küldéshez, a küldés rendben lezajlott, és a fogadási jelentés megérkezett a rendeltetési helytől.
TÖRLÉS | A küldés folyamata le lett állítva, vagy egy fenntartott küldési feladat törölve lett.
MEM. MEGTELT | A memória megtelt fogadás közben.
Fogadás visszautasítása | Internet faxot küldött egy tiltólistán szereplő fél.
NG JELENTÉS | Fogadási jelentést kértek a küldéshez, a küldés azonban nem megfelelően zajlott, és „a küldés sikertelen” jelentés érkezett a rendeltetési helytől.
NO JELENTÉS | Fogadási jelentést kértek a küldéshez, de a lejárati időn belül a jelentés nem érkezett meg.
NG KORLÁT | A küldésre nem kerülhetett sor, mert a fájlméret meghaladta a gépben a fájlméretre beállított korlátot.
E-mail | E-mail érkezett, de a csatolt fájl nem TIFF-F formátumú, vagy nem is volt csatolt fájl, ezért nem lehetett kinyomtatni.
xx (xxxx) HIBA | Az átvitel sikertelen volt egy kommunikációs hiba miatt. A kommunikációs hibaszám első két számjegye: Hibakód 00 és 99 között. A kommunikációs hibaszám utolsó 4 számjegye: Kód a szerviztechnikus számára.

Vissza a tetejére