# A GYAKRAN HASZNÁLT GOMBOK MŰKÖDÉSE

- Számgombok
- [Start] gomb ([F/F Start] gomb és [Színes start] gomb)
- [STOP] gomb ([Másolás törlése] gomb)
- [CA] gomb

Számgombok
Érintsen meg egy számot a beíráshoz.
A beírt szám törléséhez érintse meg a [C] gombot.
A cím képernyőn számoktól eltérő karaktereket is megadhat, és a gép más billentyűzetkiosztást biztosít. A [←] és [→] gombbal a kurzort is mozgathatja. A [C] gombbal törölheti a kurzortól balra eső karaktert.
[Start] gomb ([F/F start] gomb és [Színes start] gomb)
Érintse meg a nyomtatási vagy küldési feladat végrehajtásához.
Másolás módban az [F/F start] és a [Színes start] gomb látható.
[STOP] gomb ([Másolás törlése] gomb)
Érintse meg a nyomtatási vagy küldési feladat megállításához.
Másolás módban a [Másolás törlése] gomb látható.
[CA] gomb
Érintse meg az összes beállítás törléséhez, és a kezdő állapot visszaállításához mindegyik módban.
Vissza a tetejére