# AZ ELSŐDLEGES TOVÁBBÍTÓ SZALAG PT (ELŐTOVÁBBÍTÓ) TÖLTŐEGYSÉGÉNEK TISZTÍTÁSA

## Áttekintés

Ha fekete vagy színes vonalak jelentkeznek a dokumentumüveg, az automatikus dokumentumadagoló és az elektromos töltőegység megtisztítása után is, a PT töltőegység tisztítóval tisztítsa meg a PT töltőegységet.

## Használat

Nyissa ki az előlapot.
Tolja a festékporgyűjtő tartály zárját kioldási helyzetbe, nyomja le addig, amíg a festékporgyűjtő tartály megáll, majd finoman emelje meg és vegye ki.
Tisztítsa meg a töltőegységet.
Óvatosan húzza ki a PT töltőegységet a jónak ítélt pozícióig, majd tolja be teljesen.
Ismételje meg háromszor a műveletet.
Nyomja be a festékporgyűjtő tartályt a gépbe.
Nyomja be a tartályt, amíg a helyére nem kattan.
Zárja vissza a festékporgyűjtő tartályt.
Tolja a festékporgyűjtő tartály zárját zárt helyzetbe.
Zárja vissza az elülső borítót.
Vissza a tetejére