# FOGADOTT FAXOK MENTÉSE A GÉP MEREVLEMEZÉRE (BEJÖVŐ ÚTVÁLASZTÁS)

A fogadott faxok a gép merevlemezére menthetők. A mentett faxok számítógépen megtekinthetők.

Beállíthatja, hogy a mentett internet faxok formátuma PDF, TIFF (többoldalas) vagy TIFF (egyoldalas) legyen-e. A fogadott és mentett faxokról e-mailben értesítést is kaphat.
A fogadott faxokat a rendszer a következő könyvtárba menti:
\\MFP\faxreceive

- A menthető fogadott faxok maximális száma 500 fájl.
- A "faxreceive" mappa tartalmazza a "Bejövő útvonal (Merevlemez tárolás) beállítások" fájljait.
- A fogadott adatokat a rendszer az "Alkalmazás beállítások" "Bejövő útvonal (Merevlemez tárolás) beállítások" pontjának "Mappa megadása" beállításában megadott mappába menti. Ha nincs megadott mappa, automatikusan létrejön egy mappa, és az adatok abba kerülnek.
- A fogadott adatokhoz tartozó fájlnév az "Alkalmazás beállítások" "Bejövő útvonal (Merevlemez tárolás) beállítások" pontjának "Fájlnév beállítása" pontjában adható meg.

A fogadott faxok merevlemezre mentési eljárása
Kattintson a [Nyilvános mappa/NAS beállítás] pontra a "Hálózati beállítások" menüben. (Rendszergazdai jogosultságot igényel.)
Válassza ki az [Érvényes] értéket a "faxreceive:Tárhely használata" beállításban, és kattintson a [Mentés] gombra.
A fogadott faxok merevlemezre mentésének beállításai
Beállítás módban kattintson az [Alkalmazás beállítások] → [Bejövő útvonal (Merevlemez tárolás) beállítások] pontra. (Rendszergazdai jogosultságot igényel.)
- A fogadott faxok és a fogadott internet faxok számítanak menthető adatnak. A bizalmas fogadású és lehívásos fogadású faxok nem menthetők.
- A fájlszámkorlát vagy más ok miatt nem menthető fogadott faxokat a rendszer beállítástól függően kinyomtatja vagy a bejövő útválasztási hibatárba menti.
Vissza a tetejére