# EGYEDI MÉRET REGISZTRÁCIÓ (KÉZI ADAGOLÓ)

Ez a rész a papírtálcára és a papírtípusra vonatkozó beállításokat mutatja be.
Ha az oldalsó papírtálcában gyakran használ nem szabványos méretű papírt, előre regisztrálja az adott papírméretet.
Ha a papírméretet regisztrálja, nem kell többé bajlódnia a méret beállítással, amikor használni kívánja.
Legfeljebb három papírméretet lehet felvenni.
Koppintson arra a gombra ([Egyedi 1] – [Egyedi 7]), amelyben papírméretet kíván felvenni vagy módosítani, majd megjelenik a regisztrációs képernyő.
Válassza ki, hogy a méretet mm-ben („Bemenő méret-AB”) vagy hüvelykben („Bemenő méret-inch”) kívánja megadni, majd állítsa be a papír X és Y méretét.
„Bemenő méret-AB”
Az X irány 140 mm (vagy, ha finisher van felszerelve 148 mm) és 432 mm között állítható. A gyári alapértelmezett beállítás 420 mm.
Az Y irány 90 mm és 297 mm között állítható. A gyári alapértelmezett beállítás 297 mm.
„Bemenő méret-inch”
Az X irány 5-1/2" (vagy, ha finisher van felszerelve 5-7/8") és 17" között állítható. A gyári alapértelmezett beállítás 17".
Az Y irány 3-5/8" és 11-5/8" között állítható. A gyári alapértelmezett beállítás 11".
Vissza a tetejére